%% session.tex
%%
%% Copyright (C) 2000-2004 Simone Piccardi.  Permission is granted to
%% copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free
%% Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the
%% Free Software Foundation; with the Invariant Sections being "Un preambolo",
%% with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts.  A copy of the
%% license is included in the section entitled "GNU Free Documentation
%% License".
%%
\chapter{Terminali e sessioni di lavoro}
\label{cha:session}

I terminali per lungo tempo sono stati l'unico modo per accedere al sistema,
per questo anche oggi che esistono molte altre interfacce, essi continuano a
coprire un ruolo particolare, restando strettamente legati al funzionamento
dell'interfaccia a linea di comando.

Nella prima parte del capitolo esamineremo i concetti base del sistema delle
sessioni di lavoro, vale a dire il metodo con cui il kernel permette ad un
utente di gestire le capacità multitasking del sistema, permettendo di
eseguire più programmi in contemporanea.  Nella seconda parte del capitolo
tratteremo poi il funzionamento dell'I/O su terminale, e delle varie
peculiarità che esso viene ad assumere a causa del suo stretto legame con il
suo uso come interfaccia di accesso al sistema da parte degli utenti.


\section{Il \textit{job control}}
\label{sec:sess_job_control}

Viene comunemente chiamato \textit{job control} quell'insieme di funzionalità
il cui scopo è quello di permettere ad un utente di poter sfruttare le
capacità multitasking di un sistema Unix per eseguire in contemporanea più
processi, pur potendo accedere, di solito, ad un solo terminale,\footnote{con
  X e con i terminali virtuali tutto questo non è più vero, dato che si può
  accedere a molti terminali in contemporanea da una singola postazione di
  lavoro, ma il sistema è nato prima dell'esistenza di tutto ciò.} avendo cioè
un solo punto in cui si può avere accesso all'input ed all'output degli
stessi.


\subsection{Una panoramica introduttiva}
\label{sec:sess_job_control_overview}

Il \textit{job control} è una caratteristica opzionale, introdotta in BSD
negli anni '80, e successivamente standardizzata da POSIX.1; la sua
disponibilità nel sistema è verificabile attraverso il controllo della macro
\macro{\_POSIX\_JOB\_CONTROL}. In generale il \textit{job control} richiede il
supporto sia da parte della shell (quasi tutte ormai lo fanno), che da parte
del kernel; in particolare il kernel deve assicurare sia la presenza di un
driver per i terminali abilitato al \textit{job control} che quella dei
relativi segnali illustrati in sez.~\ref{sec:sig_job_control}. 

In un sistema che supporta il \textit{job control}, una volta completato il
login, l'utente avrà a disposizione una shell dalla quale eseguire i comandi e
potrà iniziare quella che viene chiamata una \textsl{sessione}, che riunisce
(vedi sez.~\ref{sec:sess_proc_group}) tutti i processi eseguiti all'interno
dello stesso login (esamineremo tutto il processo in dettaglio in
sez.~\ref{sec:sess_login}).

Siccome la shell è collegata ad un solo terminale, che viene usualmente
chiamato \textsl{terminale di controllo}, (vedi sez.~\ref{sec:sess_ctrl_term})
un solo comando alla volta (quello che viene detto in \textit{foreground}),
potrà scrivere e leggere dal terminale. La shell però può eseguire anche più
comandi in contemporanea, mandandoli in \textit{background} (aggiungendo una
\cmd{\&} alla fine del comando), nel qual caso essi saranno eseguiti senza
essere collegati al terminale.

Si noti come si sia parlato di comandi e non di programmi o processi; fra le
funzionalità della shell infatti c'è anche quella di consentire di concatenare
più programmi in una sola riga di comando con le pipe, ed in tal caso verranno
eseguiti più programmi, inoltre, anche quando si invoca un singolo programma,
questo potrà sempre lanciare sottoprocessi per eseguire dei compiti specifici.

Per questo l'esecuzione di un comando può originare più di un processo; quindi
nella gestione del job control non si può far riferimento ai singoli processi.
Per questo il kernel prevede la possibilità di raggruppare più processi in un
\textit{process group} (detto anche \textsl{raggruppamento di processi}, vedi
sez.~\ref{sec:sess_proc_group}) e la shell farà sì che tutti i processi che
originano da una riga di comando appartengano allo stesso raggruppamento, in
modo che le varie funzioni di controllo, ed i segnali inviati dal terminale,
possano fare riferimento ad esso.

In generale allora all'interno di una sessione avremo un eventuale (può non
esserci) \textit{process group} in \textit{foreground}, che riunisce i
processi che possono accedere al terminale, e più \textit{process group} in
\textit{background}, che non possono accedervi. Il job control prevede che
quando un processo appartenente ad un raggruppamento in \textit{background}
cerca di accedere al terminale, venga inviato un segnale a tutti i processi
del raggruppamento, in modo da bloccarli (vedi sez.~\ref{sec:sess_ctrl_term}).

Un comportamento analogo si ha anche per i segnali generati dai comandi di
tastiera inviati dal terminale che vengono inviati a tutti i processi del
raggruppamento in \textit{foreground}. In particolare \cmd{C-z} interrompe
l'esecuzione del comando, che può poi essere mandato in \textit{background}
con il comando \cmd{bg}.\footnote{si tenga presente che \cmd{bg} e \cmd{fg}
  sono parole chiave che indicano comandi interni alla shell, e nel caso non
  comportano l'esecuzione di un programma esterno.} Il comando \cmd{fg}
consente invece di mettere in \textit{foreground} un comando precedentemente
lanciato in \textit{background}.

Di norma la shell si cura anche di notificare all'utente (di solito prima
della stampa a video del prompt) lo stato dei vari processi; essa infatti sarà
in grado, grazie all'uso di \func{waitpid}, di rilevare sia i processi che
sono terminati, sia i raggruppamenti che sono bloccati (in questo caso usando
l'opzione \const{WUNTRACED}, secondo quanto illustrato in
sez.~\ref{sec:proc_wait}).


\subsection{I \textit{process group} e le \textsl{sessioni}}
\label{sec:sess_proc_group}

Come accennato in sez.~\ref{sec:sess_job_control_overview} nel job control i
processi vengono raggruppati in \textit{process group} e \textit{sessioni};
per far questo vengono utilizzati due ulteriori identificatori (oltre quelli
visti in sez.~\ref{sec:proc_pid}) che il kernel associa a ciascun
processo:\footnote{in Linux questi identificatori sono mantenuti nei campi
  \var{pgrp} e \var{session} della struttura \struct{task\_struct} definita in
  \file{sched.h}.}  l'identificatore del \textit{process group} e
l'identificatore della \textsl{sessione}, che vengono indicati rispettivamente
con le sigle \acr{pgid} e \acr{sid}, e sono mantenuti in variabili di tipo
\type{pid\_t}. I valori di questi identificatori possono essere visualizzati
dal comando \cmd{ps} usando l'opzione \cmd{-j}.

Un \textit{process group} è pertanto definito da tutti i processi che hanno lo
stesso \acr{pgid}; è possibile leggere il valore di questo identificatore con
le funzioni \funcd{getpgid} e \funcd{getpgrp},\footnote{\func{getpgrp} è
  definita nello standard POSIX.1, mentre \func{getpgid} è richiesta da SVr4.}
i cui prototipi sono:
\begin{functions}
  \headdecl{unistd.h}

  \funcdecl{pid\_t getpgid(pid\_t pid)} 
  Legge il \acr{pgid} del processo \param{pid}.

  \funcdecl{pid\_t getpgrp(void)}
  Legge il \acr{pgid} del processo corrente.
  
  \bodydesc{Le funzioni restituiscono il \acr{pgid} del processo,
    \func{getpgrp} ha sempre successo, mentre \func{getpgid} restituisce -1
    ponendo \var{errno} a \errval{ESRCH} se il processo selezionato non
    esiste.}
\end{functions}

La funzione \func{getpgid} permette di specificare il \acr{pid} del processo
di cui si vuole sapere il \acr{pgid}; un valore nullo per \param{pid}
restituisce il \acr{pgid} del processo corrente; \func{getpgrp} è di norma
equivalente a \code{getpgid(0)}.

In maniera analoga l'identificatore della sessione può essere letto dalla
funzione \funcd{getsid}, che però nelle \acr{glibc}\footnote{la system call è
  stata introdotta in Linux a partire dalla versione 1.3.44, il supporto nelle
  librerie del C è iniziato dalla versione 5.2.19. La funzione non è prevista
  da POSIX.1, che parla solo di processi leader di sessione, e non di
  identificatori di sessione.} è accessibile solo definendo
\macro{\_XOPEN\_SOURCE} e \macro{\_XOPEN\_SOURCE\_EXTENDED}; il suo prototipo
è:
\begin{prototype}{unistd.h}{pid\_t getsid(pid\_t pid)}
  Legge l'identificatore di sessione del processo \param{pid}.
  
  \bodydesc{La funzione restituisce l'identificatore (un numero positivo) in
  caso di successo, e -1 in caso di errore, nel qual caso \var{errno} assumerà
  i valori:
    \begin{errlist}
    \item[\errcode{ESRCH}] Il processo selezionato non esiste.
    \item[\errcode{EPERM}] In alcune implementazioni viene restituito quando il
      processo selezionato non fa parte della stessa sessione del processo
      corrente.
    \end{errlist}
  }
\end{prototype}

Entrambi gli identificatori vengono inizializzati alla creazione di ciascun
processo con lo stesso valore che hanno nel processo padre, per cui un
processo appena creato appartiene sempre allo stesso raggruppamento e alla
stessa sessione del padre. Vedremo poi come sia possibile creare più
\textit{process group} all'interno della stessa sessione, e spostare i
processi dall'uno all'altro, ma sempre all'interno di una stessa sessione.

Ciascun raggruppamento di processi ha sempre un processo principale, il
cosiddetto \textit{process group leader}, che è identificato dall'avere un
\acr{pgid} uguale al suo \acr{pid}, in genere questo è il primo processo del
raggruppamento, che si incarica di lanciare tutti gli altri. Un nuovo
raggruppamento si crea con la funzione \funcd{setpgrp},\footnote{questa è la
  definizione di POSIX.1, BSD definisce una funzione con lo stesso nome, che
  però è identica a \func{setpgid}; nelle \acr{glibc} viene sempre usata
  sempre questa definizione, a meno di non richiedere esplicitamente la
  compatibilità all'indietro con BSD, definendo la macro
  \macro{\_BSD\_SOURCE}.} il cui prototipo è:
\begin{prototype}{unistd.h}{int setpgrp(void)}
  Modifica il \acr{pgid} al valore del \acr{pid} del processo corrente.
  
  \bodydesc{La funzione restituisce il valore del nuovo \textit{process
      group}.}
\end{prototype}

La funzione, assegnando al \acr{pgid} il valore del \acr{pid} processo
corrente, rende questo \textit{group leader} di un nuovo raggruppamento, tutti
i successivi processi da esso creati apparterranno (a meno di non cambiare di
nuovo il \acr{pgid}) al nuovo raggruppamento. È possibile invece spostare un
processo da un raggruppamento ad un altro con la funzione \funcd{setpgid}, il
cui prototipo è:
\begin{prototype}{unistd.h}{int setpgid(pid\_t pid, pid\_t pgid)}
  Assegna al \acr{pgid} del processo \param{pid} il valore \param{pgid}.
  
  \bodydesc{La funzione ritorna il valore del nuovo \textit{process group}, e
  -1 in caso di errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori:
    \begin{errlist}
    \item[\errcode{ESRCH}] Il processo selezionato non esiste.
    \item[\errcode{EPERM}] Il cambiamento non è consentito.
    \item[\errcode{EACCES}] Il processo ha già eseguito una \func{exec}.
    \item[\errcode{EINVAL}] Il valore di \param{pgid} è negativo.
    \end{errlist}
 }
\end{prototype}

La funzione permette di cambiare il \acr{pgid} del processo \param{pid}, ma il
cambiamento può essere effettuato solo se \param{pgid} indica un
\textit{process group} che è nella stessa sessione del processo chiamante.
Inoltre la funzione può essere usata soltanto sul processo corrente o su uno
dei suoi figli, ed in quest'ultimo caso ha successo soltanto se questo non ha
ancora eseguito una \func{exec}.\footnote{questa caratteristica è implementata
  dal kernel che mantiene allo scopo un altro campo, \var{did\_exec}, in
  \struct{task\_struct}.}  Specificando un valore nullo per \param{pid} si
indica il processo corrente, mentre specificando un valore nullo per
\param{pgid} si imposta il \textit{process group} al valore del \acr{pid} del
processo selezionato; pertanto \func{setpgrp} è equivalente a \code{setpgid(0,
  0)}.

Di norma questa funzione viene usata dalla shell quando si usano delle
pipeline, per mettere nello stesso process group tutti i programmi lanciati su
ogni linea di comando; essa viene chiamata dopo una \func{fork} sia dal
processo padre, per impostare il valore nel figlio, che da quest'ultimo, per
sé stesso, in modo che il cambiamento di \textit{process group} sia immediato
per entrambi; una delle due chiamate sarà ridondante, ma non potendo
determinare quale dei due processi viene eseguito per primo, occorre eseguirle
comunque entrambe per evitare di esporsi ad una race 
condition\index{\textit{race~condition}}. 

Si noti come nessuna delle funzioni esaminate finora permetta di spostare un
processo da una sessione ad un altra; infatti l'unico modo di far cambiare
sessione ad un processo è quello di crearne una nuova con l'uso di
\funcd{setsid}; il suo prototipo è:
\begin{prototype}{unistd.h}{pid\_t setsid(void)}
  Crea una nuova sessione sul processo corrente impostandone \acr{sid} e
  \acr{pgid}.
  
  \bodydesc{La funzione ritorna il valore del nuovo \acr{sid}, e -1 in caso di
    errore, il solo errore possibile è \errval{EPERM}, che si ha quando il
    \acr{pgid} e \acr{pid} del processo coincidono.}
\end{prototype}

La funzione imposta il \acr{pgid} ed il \acr{sid} del processo corrente al
valore del suo \acr{pid}, creando così una nuova sessione ed un nuovo
\textit{process group} di cui esso diventa leader (come per i \textit{process
  group} un processo si dice leader di sessione\footnote{in Linux la proprietà
  è mantenuta in maniera indipendente con un apposito campo \var{leader} in
  \struct{task\_struct}.} se il suo \acr{sid} è uguale al suo \acr{pid}) ed
unico componente.  Inoltre la funzione distacca il processo da ogni terminale
di controllo (torneremo sull'argomento in sez.~\ref{sec:sess_ctrl_term}) cui
fosse in precedenza associato.

La funzione ha successo soltanto se il processo non è già leader di un
\textit{process group}, per cui per usarla di norma si esegue una \func{fork}
e si esce, per poi chiamare \func{setsid} nel processo figlio, in modo che,
avendo questo lo stesso \acr{pgid} del padre ma un \acr{pid} diverso, non ci
siano possibilità di errore.\footnote{potrebbe sorgere il dubbio che, per il
  riutilizzo dei valori dei \acr{pid} fatto nella creazione dei nuovi processi
  (vedi sez.~\ref{sec:proc_pid}), il figlio venga ad assumere un valore
  corrispondente ad un process group esistente; questo viene evitato dal
  kernel che considera come disponibili per un nuovo \acr{pid} solo valori che
  non corrispondono ad altri \acr{pid}, \acr{pgid} o \acr{sid} in uso nel
  sistema.} Questa funzione viene usata di solito nel processo di login (per i
dettagli vedi sez.~\ref{sec:sess_login}) per raggruppare in una sessione tutti
i comandi eseguiti da un utente dalla sua shell.



\subsection{Il terminale di controllo e il controllo di sessione}
\label{sec:sess_ctrl_term}

Come accennato in sez.~\ref{sec:sess_job_control_overview}, nel sistema del
\textit{job control} i processi all'interno di una sessione fanno riferimento
ad un terminale di controllo (ad esempio quello su cui si è effettuato il
login), sul quale effettuano le operazioni di lettura e
scrittura,\footnote{nel caso di login grafico la cosa può essere più
  complessa, e di norma l'I/O è effettuato tramite il server X, ma ad esempio
  per i programmi, anche grafici, lanciati da un qualunque emulatore di
  terminale, sarà quest'ultimo a fare da terminale (virtuale) di controllo.} e
dal quale ricevono gli eventuali segnali da tastiera.

A tale scopo lo standard POSIX.1 prevede che ad ogni sessione possa essere
associato un terminale di controllo; in Linux questo viene realizzato
mantenendo fra gli attributi di ciascun processo anche qual'è il suo terminale
di controllo. \footnote{Lo standard POSIX.1 non specifica nulla riguardo
  l'implementazione; in Linux anch'esso viene mantenuto nella solita struttura
  \struct{task\_struct}, nel campo \var{tty}.}  In generale ogni processo
eredita dal padre, insieme al \acr{pgid} e al \acr{sid} anche il terminale di
controllo (vedi sez.~\ref{sec:proc_fork}). In questo modo tutti processi
originati dallo stesso leader di sessione mantengono lo stesso terminale di
controllo.

Alla creazione di una nuova sessione con \func{setsid} ogni associazione con
il precedente terminale di controllo viene cancellata, ed il processo che è
divenuto un nuovo leader di sessione dovrà riottenere\footnote{solo quando ciò
  è necessario, cosa che, come vedremo in sez.~\ref{sec:sess_daemon}, non è
  sempre vera.}, un terminale di controllo. In generale questo viene fatto
automaticamente dal sistema\footnote{a meno di non avere richiesto
  esplicitamente che questo non diventi un terminale di controllo con il flag
  \const{O\_NOCTTY} (vedi sez.~\ref{sec:file_open}). In questo Linux segue la
  semantica di SVr4; BSD invece richiede che il terminale venga allocato
  esplicitamente con una \func{ioctl} con il comando \const{TIOCSCTTY}.}
quando viene aperto il primo terminale (cioè uno dei vari file di dispositivo
\file{/dev/tty*}) che diventa automaticamente il terminale di controllo,
mentre il processo diventa il \textsl{processo di controllo} di quella
sessione.

In genere (a meno di redirezioni) nelle sessioni di lavoro questo terminale è
associato ai file standard (di input, output ed error) dei processi nella
sessione, ma solo quelli che fanno parte del cosiddetto raggruppamento di
\textit{foreground}, possono leggere e scrivere in certo istante. Per
impostare il raggruppamento di \textit{foreground} di un terminale si usa la
funzione \funcd{tcsetpgrp}, il cui prototipo è:
\begin{functions}
  \headdecl{unistd.h}
  \headdecl{termios.h}
  
  \funcdecl{int tcsetpgrp(int fd, pid\_t pgrpid)} Imposta a \param{pgrpid} il
  \textit{process group} di \textit{foreground} del terminale associato al
  file descriptor \param{fd}.
   
  \bodydesc{La funzione restituisce 0 in caso di successo, e -1 in caso di
    errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori:
    \begin{errlist}
    \item[\errcode{ENOTTY}] Il file \param{fd} non corrisponde al terminale di
      controllo del processo chiamante.
    \item[\errcode{ENOSYS}] Il sistema non supporta il job control.
    \item[\errcode{EPERM}] Il \textit{process group} specificato non è nella
    stessa sessione del processo chiamante.
    \end{errlist}
    ed inoltre \errval{EBADF} ed \errval{EINVAL}. 
  }
\end{functions}
\noindent la funzione può essere eseguita con successo solo da
un processo nella stessa sessione e con lo stesso terminale di controllo. 

Come accennato in sez.~\ref{sec:sess_job_control_overview}, tutti i processi (e
relativi raggruppamenti) che non fanno parte del gruppo di \textit{foreground}
sono detti in \textit{background}; se uno si essi cerca di accedere al
terminale di controllo provocherà l'invio da parte del kernel di uno dei due
segnali \const{SIGTTIN} o \const{SIGTTOU} (a seconda che l'accesso sia stato
in lettura o scrittura) a tutto il suo \textit{process group}; dato che il
comportamento di default di questi segnali (si riveda quanto esposto in
sez.~\ref{sec:sig_job_control}) è di fermare il processo, di norma questo
comporta che tutti i membri del gruppo verranno fermati, ma non si avranno
condizioni di errore.\footnote{la shell in genere notifica comunque un
  avvertimento, avvertendo la presenza di processi bloccati grazie all'uso di
  \func{waitpid}.} Se però si bloccano o ignorano i due segnali citati, le
funzioni di lettura e scrittura falliranno con un errore di \errcode{EIO}.

Un processo può controllare qual'è il gruppo di \textit{foreground} associato
ad un terminale con la funzione \funcd{tcgetpgrp}, il cui prototipo è:
\begin{functions}
  \headdecl{unistd.h} \headdecl{termios.h}
  
  \funcdecl{pid\_t tcgetpgrp(int fd)} Legge il \textit{process group} di
  \textit{foreground} del terminale associato al file descriptor \param{fd}.
  \bodydesc{La funzione restituisce in caso di successo il \acr{pgid} del
    gruppo di \textit{foreground}, e -1 in caso di errore, nel qual caso
    \var{errno} assumerà i valori:
    \begin{errlist}
    \item[\errcode{ENOTTY}] Non c'è un terminale di controllo o \param{fd} non
      corrisponde al terminale di controllo del processo chiamante.
    \end{errlist}
    ed inoltre \errval{EBADF} ed \errval{ENOSYS}. 
  }
\end{functions}

Si noti come entrambe le funzioni usino come argomento il valore di un file
descriptor, il risultato comunque non dipende dal file descriptor che si usa
ma solo dal terminale cui fa riferimento; il kernel inoltre permette a ciascun
processo di accedere direttamente al suo terminale di controllo attraverso il
file speciale \file{/dev/tty}, che per ogni processo è un sinonimo per il
proprio terminale di controllo.  Questo consente anche a processi che possono
aver rediretto l'output di accedere al terminale di controllo, pur non
disponendo più del file descriptor originario; un caso tipico è il programma
\cmd{crypt} che accetta la redirezione sullo standard input di un file da
decifrare, ma deve poi leggere la password dal terminale.

Un'altra caratteristica del terminale di controllo usata nel job control è che
utilizzando su di esso le combinazioni di tasti speciali (\cmd{C-z},
\cmd{C-c}, \cmd{C-y} e \verb|C-\|) si farà sì che il kernel invii i
corrispondenti segnali (rispettivamente \const{SIGTSTP}, \const{SIGINT},
\const{SIGQUIT} e \const{SIGTERM}, trattati in sez.~\ref{sec:sig_job_control})
a tutti i processi del raggruppamento di \textit{foreground}; in questo modo
la shell può gestire il blocco e l'interruzione dei vari comandi.
 
Per completare la trattazione delle caratteristiche del job control legate al
terminale di controllo, occorre prendere in considerazione i vari casi legati
alla terminazione anomala dei processi, che sono di norma gestite attraverso
il segnale \const{SIGHUP}. Il nome del segnale deriva da \textit{hungup},
termine che viene usato per indicare la condizione in cui il terminale diventa
inutilizzabile, (letteralmente sarebbe \textsl{impiccagione}). 

Quando si verifica questa condizione, ad esempio se si interrompe la linea, o
va giù la rete o più semplicemente si chiude forzatamente la finestra di
terminale su cui si stava lavorando, il kernel provvederà ad inviare il
segnale di \const{SIGHUP} al processo di controllo. L'azione preimpostata in
questo caso è la terminazione del processo, il problema che si pone è cosa
accade agli altri processi nella sessione, che non han più un processo di
controllo che possa gestire l'accesso al terminale, che potrebbe essere
riutilizzato per qualche altra sessione.

Lo standard POSIX.1 prevede che quando il processo di controllo termina, che
ciò avvenga o meno per un \textit{hungup} del terminale (ad esempio si
potrebbe terminare direttamente la shell con \cmd{kill}) venga inviato un
segnale di \const{SIGHUP} ai processi del raggruppamento di foreground. In
questo modo essi potranno essere avvisati che non esiste più un processo in
grado di gestire il terminale (di norma tutto ciò comporta la terminazione
anche di questi ultimi).

Restano però gli eventuali processi in background, che non ricevono il
segnale; in effetti se il terminale non dovesse più servire essi potrebbero
proseguire fino al completamento della loro esecuzione; ma si pone il problema
di come gestire quelli che sono bloccati, o che si bloccano nell'accesso al
terminale, in assenza di un processo che sia in grado di effettuare il
controllo dello stesso.

Questa è la situazione in cui si ha quello che viene chiamato un
\textit{orphaned process group}. Lo standard POSIX.1 lo definisce come un
\textit{process group} i cui processi hanno come padri esclusivamente o altri
processi nel raggruppamento, o processi fuori della sessione.  Lo standard
prevede inoltre che se la terminazione di un processo fa sì che un
raggruppamento di processi diventi orfano e se i suoi membri sono bloccati, ad
essi vengano inviati in sequenza i segnali di \const{SIGHUP} e
\const{SIGCONT}.

La definizione può sembrare complicata, e a prima vista non è chiaro cosa
tutto ciò abbia a che fare con il problema della terminazione del processo di
controllo.  Consideriamo allora cosa avviene di norma nel \textit{job
  control}: una sessione viene creata con \func{setsid} che crea anche un
nuovo process group: per definizione quest'ultimo è sempre \textsl{orfano},
dato che il padre del leader di sessione è fuori dalla stessa e il nuovo
process group contiene solo il leader di sessione. Questo è un caso limite, e
non viene emesso nessun segnale perché quanto previsto dallo standard riguarda
solo i raggruppamenti che diventano orfani in seguito alla terminazione di un
processo.\footnote{l'emissione dei segnali infatti avviene solo nella fase di
  uscita del processo, come una delle operazioni legate all'esecuzione di
  \func{\_exit}, secondo quanto illustrato in sez.~\ref{sec:proc_termination}.}

Il leader di sessione provvederà a creare nuovi raggruppamenti che a questo
punto non sono orfani in quanto esso resta padre per almeno uno dei processi
del gruppo (gli altri possono derivare dal primo). Alla terminazione del
leader di sessione però avremo che, come visto in
sez.~\ref{sec:proc_termination}, tutti i suoi figli vengono adottati da
\cmd{init}, che è fuori dalla sessione. Questo renderà orfani tutti i process
group creati direttamente dal leader di sessione (a meno di non aver spostato
con \func{setpgid} un processo da un gruppo ad un altro, cosa che di norma non
viene fatta) i quali riceveranno, nel caso siano bloccati, i due segnali;
\const{SIGCONT} ne farà proseguire l'esecuzione, ed essendo stato nel
frattempo inviato anche \const{SIGHUP}, se non c'è un gestore per
quest'ultimo, i processi bloccati verranno automaticamente terminati.



\subsection{Dal login alla shell}
\label{sec:sess_login}

L'organizzazione del sistema del job control è strettamente connessa alle
modalità con cui un utente accede al sistema per dare comandi, collegandosi ad
esso con un terminale, che sia questo realmente tale, come un VT100 collegato
ad una seriale o virtuale, come quelli associati a schermo e tastiera o ad una
connessione di rete. Dato che i concetti base sono gli stessi, e dato che alla
fine le differenze sono\footnote{in generale nel caso di login via rete o di
  terminali lanciati dall'interfaccia grafica cambia anche il processo da cui
  ha origine l'esecuzione della shell.} nel dispositivo cui il kernel associa
i file standard (vedi sez.~\ref{sec:file_std_descr}) per l'I/O, tratteremo
solo il caso classico del terminale.

Abbiamo già brevemente illustrato in sez.~\ref{sec:intro_kern_and_sys} le
modalità con cui il sistema si avvia, e di come, a partire da \cmd{init},
vengano lanciati tutti gli altri processi. Adesso vedremo in maniera più
dettagliata le modalità con cui il sistema arriva a fornire ad un utente la
shell che gli permette di lanciare i suoi comandi su un terminale.

Nella maggior parte delle distribuzioni di GNU/Linux\footnote{fa eccezione la
  distribuzione \textit{Slackware}, come alcune distribuzioni su dischetto, ed
  altre distribuzioni dedicate a compiti limitati e specifici.}  viene usata
la procedura di avvio di System V; questa prevede che \cmd{init} legga dal
file di configurazione \file{/etc/inittab} quali programmi devono essere
lanciati, ed in quali modalità, a seconda del cosiddetto \textit{run level},
anch'esso definito nello stesso file.

Tralasciando la descrizione del sistema dei run level, (per il quale si
rimanda alla lettura delle pagine di manuale di \cmd{init} e di
\file{inittab}) quello che comunque viene sempre fatto è di eseguire almeno
una istanza di un programma che permetta l'accesso ad un terminale. Uno schema
di massima della procedura è riportato in fig.~\ref{fig:sess_term_login}.

\begin{figure}[htb]
  \centering
  \includegraphics[width=15cm]{img/tty_login}
  \caption{Schema della procedura di login su un terminale.}
  \label{fig:sess_term_login}
\end{figure}

Un terminale, che esso sia un terminale effettivo, attaccato ad una seriale o
ad un altro tipo di porta di comunicazione, o una delle console virtuali
associate allo schermo, viene sempre visto attraverso un device driver che ne
presenta un'interfaccia comune su un apposito file di dispositivo.

Per controllare un terminale si usa di solito il programma \cmd{getty} (od una
delle sue varianti), che permette di mettersi in ascolto su uno di questi
dispositivi. Alla radice della catena che porta ad una shell per i comandi
perciò c'è sempre \cmd{init} che esegue prima una \func{fork} e poi una
\func{exec} per lanciare una istanza di questo programma su un terminale, il
tutto ripetuto per ciascuno dei terminali che si hanno a disposizione (o per
un certo numero di essi, nel caso delle console virtuali), secondo quanto
indicato dall'amministratore nel file di configurazione del programma,
\file{/etc/inittab}.

Quando viene lanciato da \cmd{init} il programma parte con i privilegi di
amministratore e con un ambiente vuoto; \cmd{getty} si cura di chiamare
\func{setsid} per creare una nuova sessione ed un nuovo process group, e di
aprire il terminale (che così diventa il terminale di controllo della
sessione) in lettura sullo standard input ed in scrittura sullo standard
output e sullo standard error; inoltre effettuerà, qualora servano, ulteriori
settaggi.\footnote{ad esempio, come qualcuno si sarà accorto scrivendo un nome
  di login in maiuscolo, può effettuare la conversione automatica dell'input
  in minuscolo, ponendosi in una modalità speciale che non distingue fra i due
  tipi di caratteri (a beneficio di alcuni vecchi terminali che non
  supportavano le minuscole).} Alla fine il programma stamperà un messaggio di
benvenuto per poi porsi in attesa dell'immissione del nome di un utente.

Una volta che si sia immesso il nome di login \cmd{getty} esegue direttamente
il programma \cmd{login} con una \func{exevle}, passando come argomento la
stringa con il nome, ed un ambiente opportunamente costruito che contenga
quanto necessario (ad esempio di solito viene opportunamente inizializzata la
variabile di ambiente \texttt{TERM}) ad identificare il terminale su cui si
sta operando, a beneficio dei programmi che verranno lanciati in seguito.

A sua volta \cmd{login}, che mantiene i privilegi di amministratore, usa il
nome dell'utente per effettuare una ricerca nel database degli
utenti,\footnote{in genere viene chiamata \func{getpwnam}, che abbiamo visto
  in sez.~\ref{sec:sys_user_group}, per leggere la password e gli altri dati
  dal database degli utenti.} e richiede una password. Se l'utente non esiste
o se la password non corrisponde\footnote{il confronto non viene effettuato
  con un valore in chiaro; quanto immesso da terminale viene invece a sua
  volta criptato, ed è il risultato che viene confrontato con il valore che
  viene mantenuto nel database degli utenti.} la richiesta viene ripetuta un
certo numero di volte dopo di che \cmd{login} esce ed \cmd{init} provvede a
rilanciare un'altra istanza di \func{getty}.

Se invece la password corrisponde \cmd{login} esegue \func{chdir} per settare
la \textit{home directory} dell'utente, cambia i diritti di accesso al
terminale (con \func{chown} e \func{chmod}) per assegnarne la titolarità
all'utente ed al suo gruppo principale, assegnandogli al contempo i diritti di
lettura e scrittura. Inoltre il programma provvede a costruire gli opportuni
valori per le variabili di ambiente, come \texttt{HOME}, \texttt{SHELL}, ecc.
Infine attraverso l'uso di \func{setuid}, \func{setgid} e \func{initgroups}
verrà cambiata l'identità del proprietario del processo, infatti, come
spiegato in sez.~\ref{sec:proc_setuid}, avendo invocato tali funzioni con i
privilegi di amministratore, tutti gli user-ID ed i group-ID (reali, effettivi
e salvati) saranno settati a quelli dell'utente.

A questo punto \cmd{login} provvederà (fatte salve eventuali altre azioni
iniziali, come la stampa di messaggi di benvenuto o il controllo della posta)
ad eseguire con un'altra \func{exec} la shell, che si troverà con un ambiente
già pronto con i file standard di sez.~\ref{sec:file_std_descr} impostati sul
terminale, e pronta, nel ruolo di leader di sessione e di processo di
controllo per il terminale, a gestire l'esecuzione dei comandi come illustrato
in sez.~\ref{sec:sess_job_control_overview}. 

Dato che il processo padre resta sempre \cmd{init} quest'ultimo potrà
provvedere, ricevendo un \const{SIGCHLD} all'uscita della shell quando la
sessione di lavoro è terminata, a rilanciare \cmd{getty} sul terminale per
ripetere da capo tutto il procedimento. 



\subsection{Prescrizioni per un programma \textit{daemon}}
\label{sec:sess_daemon}

Come sottolineato fin da sez.~\ref{sec:intro_base_concept}, in un sistema
unix-like tutte le operazioni sono eseguite tramite processi, comprese quelle
operazioni di sistema (come l'esecuzione dei comandi periodici, o la consegna
della posta, ed in generale tutti i programmi di servizio) che non hanno
niente a che fare con la gestione diretta dei comandi dell'utente.

Questi programmi, che devono essere eseguiti in modalità non interattiva e
senza nessun intervento dell'utente, sono normalmente chiamati
\textsl{demoni}, (o \textit{daemons}), nome ispirato dagli omonimi spiritelli
che svolgevano compiti vari, di cui parlava Socrate (che sosteneva di averne
uno al suo servizio).\footnote{NdT. ricontrollare, i miei ricordi di filosofia
  sono piuttosto datati.}

Se però si lancia un programma demone dalla riga di comando in un sistema che
supporta, come Linux, il \textit{job control} esso verrà comunque associato ad
un terminale di controllo e mantenuto all'interno di una sessione, e anche se
può essere mandato in background e non eseguire più nessun I/O su terminale,
si avranno comunque tutte le conseguenze che abbiamo appena visto in
sez.~\ref{sec:sess_ctrl_term} (in particolare l'invio dei segnali in
corrispondenza dell'uscita del leader di sessione).

Per questo motivo un programma che deve funzionare come demone deve sempre
prendere autonomamente i provvedimenti opportuni (come distaccarsi dal
terminale e dalla sessione) ad impedire eventuali interferenze da parte del
sistema del \textit{job control}; questi sono riassunti in una lista di
prescrizioni\footnote{ad esempio sia Stevens in \cite{APUE}, che la
  \textit{Unix Programming FAQ} \cite{UnixFAQ} ne riportano di sostanzialmente
  identiche.} da seguire quando si scrive un demone.

Pertanto, quando si lancia un programma che deve essere eseguito come demone
occorrerà predisporlo in modo che esso compia le seguenti azioni:
\begin{enumerate}
\item Eseguire una \func{fork} e terminare immediatamente il processo padre
  proseguendo l'esecuzione nel figlio.  In questo modo si ha la certezza che
  il figlio non è un \textit{process group leader}, (avrà il \acr{pgid} del
  padre, ma un \acr{pid} diverso) e si può chiamare \func{setsid} con
  successo. Inoltre la shell considererà terminato il comando all'uscita del
  padre.
\item Eseguire \func{setsid} per creare una nuova sessione ed un nuovo
  raggruppamento di cui il processo diventa automaticamente il leader, che
  però non ha associato nessun terminale di controllo.
\item Assicurarsi che al processo non venga associato in seguito nessun nuovo
  terminale di controllo; questo può essere fatto sia avendo cura di usare
  sempre l'opzione \const{O\_NOCTTY} nell'aprire i file di terminale, che
  eseguendo una ulteriore \func{fork} uscendo nel padre e proseguendo nel
  figlio. In questo caso, non essendo più quest'ultimo un leader di sessione
  non potrà ottenere automaticamente un terminale di controllo.
\item Eseguire una \func{chdir} per impostare la directory di lavoro del
  processo (su \file{/} o su una directory che contenga dei file necessari per
  il programma), per evitare che la directory da cui si è lanciato il processo
  resti in uso e non sia possibile rimuoverla o smontare il filesystem che la
  contiene.
\item Impostare la maschera dei permessi (di solito con \code{umask(0)}) in
  modo da non essere dipendenti dal valore ereditato da chi ha lanciato
  originariamente il processo. 
\item Chiudere tutti i file aperti che non servono più (in generale tutti); in
  particolare vanno chiusi i file standard che di norma sono ancora associati
  al terminale (un'altra opzione è quella di redirigerli verso
  \file{/dev/null}).
\end{enumerate}


In Linux buona parte di queste azioni possono venire eseguite invocando la
funzione \funcd{daemon}, introdotta per la prima volta in BSD4.4; il suo
prototipo è:
\begin{prototype}{unistd.h}{int daemon(int nochdir, int noclose)}
  Esegue le operazioni che distaccano il processo dal terminale di controllo e
  lo fanno girare come demone.
  
  \bodydesc{La funzione restituisce (nel nuovo processo) 0 in caso di
    successo, e -1 in caso di errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i
    valori impostati dalle sottostanti \func{fork} e \func{setsid}.}
\end{prototype}

La funzione esegue una \func{fork}, per uscire subito, con \func{\_exit}, nel
padre, mentre l'esecuzione prosegue nel figlio che esegue subito una
\func{setsid}. In questo modo si compiono automaticamente i passi 1 e 2 della
precedente lista. Se \param{nochdir} è nullo la funzione imposta anche la
directory di lavoro su \file{/}, se \param{noclose} è nullo i file standard
vengono rediretti su \file{/dev/null} (corrispondenti ai passi 4 e 6); in caso
di valori non nulli non viene eseguita nessuna altra azione.

Dato che un programma demone non può più accedere al terminale, si pone il
problema di come fare per la notifica di eventuali errori, non potendosi più
utilizzare lo standard error; per il normale I/O infatti ciascun demone avrà
le sue modalità di interazione col sistema e gli utenti a seconda dei compiti
e delle funzionalità che sono previste; ma gli errori devono normalmente
essere notificati all'amministratore del sistema.

Una soluzione può essere quella di scrivere gli eventuali messaggi su uno
specifico file (cosa che a volte viene fatta comunque) ma questo comporta il
grande svantaggio che l'amministratore dovrà tenere sotto controllo un file
diverso per ciascun demone, e che possono anche generarsi conflitti di nomi.
Per questo in BSD4.2 venne introdotto un servizio di sistema, il
\textit{syslog}, che oggi si trova su tutti i sistemi Unix, e che permettesse
ai demoni di inviare messaggi all'amministratore in una maniera
standardizzata.

Il servizio prevede vari meccanismi di notifica, e, come ogni altro servizio
in un sistema unix-like, viene gestito attraverso un apposito programma,
\cmd{syslogd}, che è anch'esso un \textsl{demone}. In generale i messaggi di
errore vengono raccolti dal file speciale \file{/dev/log}, un
\textit{socket}\index{socket} locale (vedi sez.~\ref{sec:sock_sa_local})
dedicato a questo scopo, o via rete, con un \textit{socket} UDP, o da un
apposito demone, \cmd{klogd}, che estrae i messaggi del kernel.\footnote{i
  messaggi del kernel sono tenuti in un buffer circolare e scritti tramite la
  funzione \func{printk}, analoga alla \func{printf} usata in user space; una
  trattazione eccellente dell'argomento si trova in \cite{LinDevDri}, nel
  quarto capitolo.}

Il servizio permette poi di trattare i vari messaggi classificandoli
attraverso due indici; il primo, chiamato \textit{facility}, suddivide in
diverse categorie i vari demoni in modo di raggruppare i messaggi provenienti
da operazioni che hanno attinenza fra loro, ed è organizzato in sottosistemi
(kernel, posta elettronica, demoni di stampa, ecc.). Il secondo, chiamato
\textit{priority}, identifica l'importanza dei vari messaggi, e permette di
classificarli e differenziare le modalità di notifica degli stessi.

Il sistema di \textit{syslog} attraverso \cmd{syslogd} provvede poi a
riportare i messaggi all'amministratore attraverso una serie differenti
meccanismi come:
\begin{itemize*}
\item scrivere sulla console.
\item inviare via mail ad uno specifico utente.
\item scrivere su un file (comunemente detto \textit{log file}).
\item inviare ad un altro demone (anche via rete).
\item scartare.
\end{itemize*}
secondo le modalità che questo preferisce e che possono essere impostate
attraverso il file di configurazione \file{/etc/syslog.conf} (maggiori
dettagli si possono trovare sulle pagine di manuale per questo file e per
\cmd{syslogd}).

Le \acr{glibc} definiscono una serie di funzioni standard con cui un processo
può accedere in maniera generica al servizio di \textit{syslog}, che però
funzionano solo localmente; se si vogliono inviare i messaggi ad un'altro
sistema occorre farlo esplicitamente con un socket\index{socket} UDP, o
utilizzare le capacità di reinvio del servizio.

La prima funzione definita dall'interfaccia è \funcd{openlog}, che apre una
connessione al servizio di \textit{syslog}; essa in generale non è necessaria
per l'uso del servizio, ma permette di impostare alcuni valori che controllano
gli effetti delle chiamate successive; il suo prototipo è:
\begin{prototype}{syslog.h}{void openlog(const char *ident, int option, 
int facility)}

Apre una connessione al sistema di \textit{syslog}.
  
\bodydesc{La funzione non restituisce nulla.}
\end{prototype}

La funzione permette di specificare, tramite \param{ident}, l'identità di chi
ha inviato il messaggio (di norma si passa il nome del programma, come
specificato da \code{argv[0]}); la stringa verrà preposta all'inizio di ogni
messaggio. Si tenga presente che il valore di \param{ident} che si passa alla
funzione è un puntatore, se la stringa cui punta viene cambiata lo sarà pure
nei successivi messaggi, e se viene cancellata i risultati potranno essere
impredicibili, per questo è sempre opportuno usare una stringa costante. 

L'argomento \param{facility} permette invece di preimpostare per le successive
chiamate l'omonimo indice che classifica la categoria del messaggio.
L'argomento è interpretato come una maschera binaria, e pertanto è possibile
inviare i messaggi su più categorie alla volta; i valori delle costanti che
identificano ciascuna categoria sono riportati in
tab.~\ref{tab:sess_syslog_facility}, il valore di \param{facility} deve essere
specificato con un OR aritmetico.

\begin{table}[htb]
  \footnotesize
  \centering
  \begin{tabular}[c]{|l|p{8cm}|}
    \hline
    \textbf{Valore}& \textbf{Significato}\\
    \hline
    \hline
    \const{LOG\_AUTH}     & Messaggi relativi ad autenticazione e sicurezza,
                            obsoleto, è sostituito da \const{LOG\_AUTHPRIV}. \\
    \const{LOG\_AUTHPRIV} & Sostituisce \const{LOG\_AUTH}.\\
    \const{LOG\_CRON}     & Messaggi dei demoni di gestione dei comandi
                            programmati (\cmd{cron} e \cmd{at}).\\
    \const{LOG\_DAEMON}   & Demoni di sistema.\\
    \const{LOG\_FTP}      & Server FTP.\\
    \const{LOG\_KERN}     & Messaggi del kernel\\
    \const{LOG\_LOCAL0}   & Riservato all'amministratore per uso locale\\
    --- & \\
    \const{LOG\_LOCAL7}   & Riservato all'amministratore per uso locale\\
    \const{LOG\_LPR}      & Messaggi del sistema di gestione delle stampanti \\
    \const{LOG\_MAIL}     & Messaggi del sistema di posta elettronica\\
    \const{LOG\_NEWS}     & Messaggi del sistema di gestione delle news 
                            (USENET) \\
    \const{LOG\_SYSLOG}   & Messaggi generati dallo stesso \cmd{syslogd}\\
    \const{LOG\_USER}     & Messaggi generici a livello utente\\
    \const{LOG\_UUCP}     & Messaggi del sistema UUCP\\
\hline
\end{tabular}
\caption{Valori possibili per l'argomento \param{facility} di \func{openlog}.}
\label{tab:sess_syslog_facility}
\end{table}

L'argomento \param{option} serve invece per controllare il comportamento della
funzione \func{openlog} e delle modalità con cui le successive chiamate
scriveranno i messaggi, esso viene specificato come maschera binaria composta
con un OR aritmetico di una qualunque delle costanti riportate in
tab.~\ref{tab:sess_openlog_option}.

\begin{table}[htb]
  \footnotesize
\centering
\begin{tabular}[c]{|l|p{8cm}|}
\hline
\textbf{Valore}& \textbf{Significato}\\
\hline
\hline
\const{LOG\_CONS}   & Scrive sulla console quando. \\
\const{LOG\_NDELAY} & Sostituisce \const{LOG\_AUTH}.\\
\const{LOG\_NOWAIT} & Messaggi dei demoni di gestione dei comandi
                      programmati (\cmd{cron} e \cmd{at}).\\
\const{LOG\_ODELAY} & .\\
\const{LOG\_PERROR} & Stampa anche su \file{stderr}.\\
\const{LOG\_PID}    & Inserisce nei messaggi il \acr{pid} del processo
                      chiamante. \\
\hline
\end{tabular}
\caption{Valori possibili per l'argomento \param{option} di \func{openlog}.}
\label{tab:sess_openlog_option}
\end{table}

La funzione che si usa per generare un messaggio è \funcd{syslog}, dato che
l'uso di \func{openlog} è opzionale, sarà quest'ultima a provvede a chiamare la
prima qualora ciò non sia stato fatto (nel qual caso il valore di
\param{ident} è nullo). Il suo prototipo è:
\begin{prototype}{syslog.h}
{void syslog(int priority, const char *format, ...)}

Genera un messaggio di priorità \param{priority}.

\bodydesc{La funzione non restituisce nulla.}
\end{prototype}

Il comportamento della funzione è analogo quello di \func{printf}, e il valore
dell'argomento \param{format} è identico a quello descritto nella pagina di
manuale di quest'ultima (per i valori principali si può vedere la trattazione
sommaria che se ne è fatto in sez.~\ref{sec:file_formatted_io}); l'unica
differenza è che la sequenza \val{\%m} viene rimpiazzata dalla stringa
restituita da \code{strerror(errno)}. Gli argomenti seguenti i primi due
devono essere forniti secondo quanto richiesto da \param{format}.

L'argomento \param{priority} permette di impostare sia la \textit{facility}
che la \textit{priority} del messaggio. In realtà viene prevalentemente usato
per specificare solo quest'ultima in quanto la prima viene di norma
preimpostata con \func{openlog}. La priorità è indicata con un valore
numerico\footnote{le \acr{glibc}, seguendo POSIX.1-2001, prevedono otto
  diverse priorità ordinate da 0 a 7, in ordine di importanza decrescente;
  questo comporta che i tre bit meno significativi dell'argomento
  \param{priority} sono occupati da questo valore, mentre i restanti bit più
  significativi vengono usati per specificare la \textit{facility}.}
specificabile attraverso le costanti riportate in
tab.~\ref{tab:sess_syslog_priority}.  Nel caso si voglia specificare anche la
\textit{facility} basta eseguire un OR aritmetico del valore della priorità
con la maschera binaria delle costanti di tab.~\ref{tab:sess_syslog_facility}.

\begin{table}[htb]
  \footnotesize
  \centering
  \begin{tabular}[c]{|l|p{8cm}|}
    \hline
    \textbf{Valore}& \textbf{Significato}\\
    \hline
    \hline
    \const{LOG\_EMERG}   & Il sistema è inutilizzabile. \\
    \const{LOG\_ALERT}   & C'è una emergenza che richiede intervento
                           immediato.\\
    \const{LOG\_CRIT}    & Si è in una condizione critica.\\
    \const{LOG\_ERR}     & Si è in una condizione di errore.\\
    \const{LOG\_WARNING} & Messaggio di avvertimento.\\
    \const{LOG\_NOTICE}  & Notizia significativa relativa al comportamento.\\
    \const{LOG\_INFO}    & Messaggio informativo. \\
    \const{LOG\_DEBUG}   & Messaggio di debug.\\
    \hline
  \end{tabular}
  \caption{Valori possibili per l'indice di importanza del messaggio da
    specificare nell'argomento \param{priority} di \func{syslog}.}
  \label{tab:sess_syslog_priority}
\end{table}

Una ulteriore funzione, \funcd{setlogmask}, permette di filtrare
preliminarmente i messaggi in base alla loro priorità; il suo prototipo è:
\begin{prototype}{syslog.h}{int setlogmask(int mask)}

Imposta la maschera dei log al valore specificato.

\bodydesc{La funzione restituisce il precedente valore.}
\end{prototype}

Le routine di gestione mantengono per ogni processo una maschera che determina
quale delle chiamate effettuate a \func{syslog} verrà effettivamente
registrata. La registrazione viene disabilitata per tutte quelle priorità che
non rientrano nella maschera; questa viene settata usando la macro
\macro{LOG\_MASK(p)} dove \code{p} è una delle costanti di
tab.~\ref{tab:sess_syslog_priority}. É inoltre disponibile anche la macro
\macro{LOG\_UPTO(p)} che permette di specificare automaticamente tutte le
priorità fino ad un certo valore.



\section{L'I/O su terminale}
\label{sec:sess_terminal_io}

Benché come ogni altro dispositivo i terminali siano accessibili come file,
essi hanno assunto storicamente (essendo stati a lungo l'unico modo di
accedere al sistema) una loro rilevanza specifica, che abbiamo già avuto modo
di incontrare nella precedente sezione.

Esamineremo qui le peculiarità dell'I/O eseguito sui terminali, che per la
loro particolare natura presenta delle differenze rispetto ai normali file su
disco e agli altri dispositivi.



\subsection{L'architettura}
\label{sec:term_design}

I terminali sono una classe speciale di dispositivi a caratteri (si ricordi la
classificazione di sez.~\ref{sec:file_file_types}); un terminale ha infatti una
caratteristica che lo contraddistingue da un qualunque altro dispositivo, e
cioè che è destinato a gestire l'interazione con un utente (deve essere cioè
in grado di fare da terminale di controllo per una sessione), che comporta la
presenza di ulteriori capacità.

L'interfaccia per i terminali è una delle più oscure e complesse, essendosi
stratificata dagli inizi dei sistemi Unix fino ad oggi. Questo comporta una
grande quantità di opzioni e controlli relativi ad un insieme di
caratteristiche (come ad esempio la velocità della linea) necessarie per
dispositivi, come i terminali seriali, che al giorno d'oggi sono praticamente
in disuso.

Storicamente i primi terminali erano appunto terminali di telescriventi
(\textit{teletype}), da cui deriva sia il nome dell'interfaccia, \textit{TTY},
che quello dei relativi file di dispositivo, che sono sempre della forma
\texttt{/dev/tty*}.\footnote{ciò vale solo in parte per i terminali virtuali,
  essi infatti hanno due lati, un \textit{master}, che può assumere i nomi
  \file{/dev/pty[p-za-e][0-9a-f]} ed un corrispondente \textit{slave} con nome
  \file{/dev/tty[p-za-e][0-9a-f]}.}  Oggi essi includono le porte seriali, le
console virtuali dello schermo, i terminali virtuali che vengono creati come
canali di comunicazione dal kernel e che di solito vengono associati alle
connessioni di rete (ad esempio per trattare i dati inviati con \cmd{telnet} o
\cmd{ssh}).

L'I/O sui terminali si effettua con le stesse modalità dei file normali: si
apre il relativo file di dispositivo, e si leggono e scrivono i dati con le
usuali funzioni di lettura e scrittura, così se apriamo una console virtuale
avremo che \func{read} leggerà quanto immesso dalla tastiera, mentre
\func{write} scriverà sullo schermo.  In realtà questo è vero solo a grandi
linee, perché non tiene conto delle caratteristiche specifiche dei terminali;
una delle principali infatti è che essi prevedono due modalità di operazione,
dette rispettivamente \textsl{modo canonico} e \textsl{modo non canonico}, che
comportano dei comportamenti nettamente diversi.

La modalità preimpostata all'apertura del terminale è quella canonica, in cui
le operazioni di lettura vengono sempre effettuate assemblando i dati in una
linea;\footnote{per cui eseguendo una \func{read} su un terminale in modo
  canonico la funzione si bloccherà, anche se si sono scritti dei caratteri,
  fintanto che non si preme il tasto di ritorno a capo: a questo punto la
  linea sarà completa e la funzione ritornerà.} ed in cui alcuni caratteri
vengono interpretati per compiere operazioni (come la generazione dei segnali
illustrati in sez.~\ref{sec:sig_job_control}), questa di norma è la modalità in
cui funziona la shell.

Un terminale in modo non canonico invece non effettua nessun accorpamento dei
dati in linee né li interpreta; esso viene di solito usato dai programmi (gli
editor ad esempio) che necessitano di poter leggere un carattere alla volta e
che gestiscono al loro interno i vari comandi.

Per capire le caratteristiche dell'I/O sui terminali, occorre esaminare le
modalità con cui esso viene effettuato; l'accesso, come per tutti i
dispositivi, viene gestito da un driver apposito, la cui struttura generica è
mostrata in fig.~\ref{fig:term_struct}. Ad un terminale sono sempre associate
due code per gestire l'input e l'output, che ne implementano una
bufferizzazione\footnote{completamente indipendente dalla eventuale ulteriore
  bufferizzazione fornita dall'interfaccia standard dei file.} all'interno del
kernel.

\begin{figure}[htb]
  \centering \includegraphics[width=13cm]{img/term_struct}
  \caption{Struttura interna generica di un driver per un terminale.}
  \label{fig:term_struct}
\end{figure}

La coda di ingresso mantiene i caratteri che sono stati letti dal terminale ma
non ancora letti da un processo, la sua dimensione è definita dal parametro di
sistema \const{MAX\_INPUT} (si veda sez.~\ref{sec:sys_file_limits}), che ne
specifica il limite minimo, in realtà la coda può essere più grande e cambiare
dimensione dinamicamente. Se è stato abilitato il controllo di flusso in
ingresso il driver emette i caratteri di STOP e START per bloccare e sbloccare
l'ingresso dei dati; altrimenti i caratteri immessi oltre le dimensioni
massime vengono persi; in alcuni casi il driver provvede ad inviare
automaticamente un avviso (un carattere di BELL, che provoca un beep)
sull'output quando si eccedono le dimensioni della coda.  Se è abilitato il
modo canonico i caratteri in ingresso restano nella coda fintanto che non
viene ricevuto un a capo; un'altra parametro del sistema, \const{MAX\_CANON},
specifica la dimensione massima di una riga in modo canonico.

La coda di uscita è analoga a quella di ingresso e contiene i caratteri
scritti dai processi ma non ancora inviati al terminale. Se è abilitato il
controllo di flusso in uscita il driver risponde ai caratteri di START e STOP
inviati dal terminale. Le dimensioni della coda non sono specificate, ma non
hanno molta importanza, in quanto qualora esse vengano eccedute il driver
provvede automaticamente a bloccare la funzione chiamante.



\subsection{La gestione delle caratteristiche di un terminale}
\label{sec:term_attr}

Data le loro peculiarità, fin dall'inizio si è posto il problema di come
gestire le caratteristiche specifiche dei terminali; storicamente i vari
dialetti di Unix hanno utilizzato diverse funzioni, alla fine con POSIX.1, è
stata effettuata una standardizzazione, unificando le differenze fra BSD e
System V in una unica interfaccia, che è quella usata dal Linux.

Alcune di queste funzioni prendono come argomento un file descriptor (in
origine molte operazioni venivano effettuate con \func{ioctl}), ma ovviamente
possono essere usate solo con file che corrispondano effettivamente ad un
terminale (altrimenti si otterrà un errore di \errcode{ENOTTY}); questo può
essere evitato utilizzando la funzione \funcd{isatty}, il cui prototipo è:
\begin{prototype}{unistd.h}{int isatty(int desc)}
  
  Controlla se il file descriptor \param{desc} è un terminale.
  
\bodydesc{La funzione restituisce 1 se \param{desc} è connesso ad un
  terminale, 0 altrimenti.}
\end{prototype}

Un'altra funzione che fornisce informazioni su un terminale è \funcd{ttyname},
che permette di ottenere il nome del terminale associato ad un file
descriptor; il suo prototipo è:
\begin{prototype}{unistd.h}{char *ttyname(int desc)}
  
  Restituisce il nome del terminale associato al file \param{desc}.
  
   \bodydesc{La funzione restituisce il puntatore alla stringa contenente il
    nome del terminale associato \param{desc} e \val{NULL} in caso di
    errore.}
\end{prototype}

Si tenga presente che la funzione restituisce un indirizzo di dati statici,
che pertanto possono essere sovrascritti da successive chiamate. Una funzione
funzione analoga, anch'essa prevista da POSIX.1, è \funcd{ctermid}, il cui
prototipo è:
\begin{prototype}{stdio.h}{char *ctermid(char *s)}
  
  Restituisce il nome del terminale di controllo del processo.
  
  \bodydesc{La funzione restituisce il puntatore alla stringa contenente il
    \textit{pathname} del terminale.}
\end{prototype}

La funzione scrive il \index{\textit{pathname}}\textit{pathname} del terminale
di controllo del processo chiamante nella stringa posta all'indirizzo
specificato dall'argomento \param{s}.  La memoria per contenere la stringa
deve essere stata allocata in precedenza ed essere lunga almeno
\const{L\_ctermid}\footnote{\const{L\_ctermid} è una delle varie costanti del
  sistema, non trattata esplicitamente in sez.~\ref{sec:sys_characteristics}
  che indica la dimensione che deve avere una stringa per poter contenere il
  nome di un terminale.} caratteri.

Esiste infine una versione rientrante \funcd{ttyname\_r} della funzione
\func{ttyname}, che non presenta il problema dell'uso di una zona di memoria
statica; il suo prototipo è:
\begin{prototype}{unistd.h}{int ttyname\_r(int desc, char *buff, size\_t len)}
  
  Restituisce il nome del terminale associato al file \param{desc}.
  
  \bodydesc{La funzione restituisce 0 in caso di successo e -1 in caso di
    errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori:
    \begin{errlist}
    \item[\errcode{ERANGE}] la lunghezza del buffer, \param{len}, non è
      sufficiente per contenere la stringa restituita.
    \end{errlist}
    ed inoltre \errval{EBADF} ed \errval{ENOSYS}.
}
\end{prototype}

La funzione prende due argomenti, il puntatore alla zona di memoria
\param{buff}, in cui l'utente vuole che il risultato venga scritto (dovrà
ovviamente essere stata allocata in precedenza), e la relativa dimensione,
\param{len}; se la stringa che deve essere restituita eccede questa dimensione
si avrà una condizione di errore.

Se si passa come argomento \val{NULL} la funzione restituisce il puntatore ad
una stringa statica che può essere sovrascritta da chiamate successive. Si
tenga presente che il \index{\textit{pathname}}\textit{pathname} restituito
potrebbe non identificare univocamente il terminale (ad esempio potrebbe
essere \file{/dev/tty}), inoltre non è detto che il processo possa
effettivamente aprire il terminale.

I vari attributi vengono mantenuti per ciascun terminale in una struttura
\struct{termios}, (la cui definizione è riportata in
fig.~\ref{fig:term_termios}), usata dalle varie funzioni dell'interfaccia. In
fig.~\ref{fig:term_termios} si sono riportati tutti i campi della definizione
usata in Linux; di questi solo i primi cinque sono previsti dallo standard
POSIX.1, ma le varie implementazioni ne aggiungono degli altri per mantenere
ulteriori informazioni.\footnote{la definizione della struttura si trova in
  \file{bits/termios.h}, da non includere mai direttamente, Linux, seguendo
  l'esempio di BSD, aggiunge i due campi \var{c\_ispeed} e \var{c\_ospeed} per
  mantenere le velocità delle linee seriali, ed un campo ulteriore,
  \var{c\_line} per ... (NdT, trovare a che serve).}

\begin{figure}[!htb] 
  \footnotesize \centering
  \begin{minipage}[c]{15cm}
    \includestruct{listati/termios.h}
  \end{minipage} 
  \normalsize 
  \caption{La struttura \structd{termios}, che identifica le proprietà di un
    terminale.}
  \label{fig:term_termios}
\end{figure}

I primi quattro campi sono quattro flag che controllano il comportamento del
terminale; essi sono realizzati come maschera binaria, pertanto il tipo
\type{tcflag\_t} è di norma realizzato con un intero senza segno di lunghezza
opportuna. I valori devono essere specificati bit per bit, avendo cura di non
modificare i bit su cui non si interviene.

\begin{table}[b!ht]
  \footnotesize
  \centering
  \begin{tabular}[c]{|l|p{11cm}|}
    \hline
    \textbf{Valore}& \textbf{Significato}\\
    \hline
    \hline
    \const{INPCK}  & Abilita il controllo di parità in ingresso. Se non viene
                     impostato non viene fatto nessun controllo ed i caratteri
                     vengono passati in input direttamente.\\
    \const{IGNPAR} & Ignora gli errori di parità, il carattere viene passato
                     come ricevuto. Ha senso solo se si è impostato 
                     \const{INPCK}.\\
    \const{PARMRK} & Controlla come vengono riportati gli errori di parità. Ha 
                     senso solo se \const{INPCK} è impostato e \const{IGNPAR}
                     no. Se impostato inserisce una sequenza \texttt{0xFF
                       0x00} prima di ogni carattere che presenta errori di
                     parità, se non impostato un carattere con errori di
                     parità viene letto come uno \texttt{0x00}. Se un
                     carattere ha il valore \texttt{0xFF} e \const{ISTRIP} 
                     non è settato, per evitare ambiguità esso viene sempre
                     riportato come \texttt{0xFF 0xFF}.\\
    \const{ISTRIP} & Se impostato i caratteri in input sono tagliati a sette
                     bit mettendo a zero il bit più significativo, altrimenti 
                     vengono passati tutti gli otto bit.\\
    \const{IGNBRK} & Ignora le condizioni di BREAK sull'input. Una
                     \textit{condizione di BREAK} è definita nel contesto di
                     una trasmissione seriale asincrona come una sequenza di
                     bit nulli più lunga di un byte. \\
    \const{BRKINT} & Controlla la reazione ad un BREAK quando
                     \const{IGNBRK} non è impostato. Se \const{BRKINT} è
                     impostato il BREAK causa lo scarico delle code, 
                     e se il terminale è il terminale di controllo per un 
                     gruppo in foreground anche l'invio di \const{SIGINT} ai
                     processi di quest'ultimo. Se invece \const{BRKINT} non è
                     impostato un BREAK viene letto come un carattere
                     NUL, a meno che non sia settato \const{PARMRK}
                     nel qual caso viene letto come la sequenza di caratteri
                     \texttt{0xFF 0x00 0x00}.\\
    \const{IGNCR}  & Se impostato il carattere di ritorno carrello 
                     (\textit{carriage return}, \verb|'\r'|) viene scartato 
                     dall'input. Può essere utile per i terminali che inviano 
                     entrambi i caratteri di ritorno carrello e a capo 
                     (\textit{newline}, \verb|'\n'|).  \\
    \const{ICRNL}  & Se impostato un carattere di ritorno carrello  
                     (\verb|'\r'|) sul terminale viene automaticamente 
                     trasformato in un a capo (\verb|'\n'|) sulla coda di
                     input. \\
    \const{INLCR}  & Se impostato il carattere di a capo
                     (\verb|'\n'|) viene automaticamente trasformato in un
                     ritorno carrello (\verb|'\r'|).\\
    \const{IUCLC}  & Se impostato trasforma i caratteri maiuscoli dal
                     terminale in minuscoli sull'ingresso (opzione non 
                     POSIX).\\
    \const{IXON}   & Se impostato attiva il controllo di flusso in uscita con i
                     caratteri di START e STOP. se si riceve
                     uno STOP l'output viene bloccato, e viene fatto
                     ripartire solo da uno START, e questi due
                     caratteri non vengono passati alla coda di input. Se non
                     impostato i due caratteri sono passati alla coda di input
                     insieme agli altri.\\
    \const{IXANY}  & Se impostato con il controllo di flusso permette a
                     qualunque carattere di far ripartire l'output bloccato da
                     un carattere di STOP.\\
    \const{IXOFF}  & Se impostato abilita il controllo di flusso in
                     ingresso. Il computer emette un carattere di STOP per
                     bloccare l'input dal terminale e lo sblocca con il
                     carattere START. \\
    \const{IMAXBEL}& Se impostato fa suonare il cicalino se si riempie la cosa
                     di ingresso; in Linux non è implementato e il kernel si
                     comporta cose se fosse sempre settato (è una estensione
                     BSD). \\
    \hline
  \end{tabular}
  \caption{Costanti identificative dei vari bit del flag di controllo
    \var{c\_iflag} delle modalità di input di un terminale.}
  \label{tab:sess_termios_iflag}
\end{table}

Il primo flag, mantenuto nel campo \var{c\_iflag}, è detto \textsl{flag di
  input} e controlla le modalità di funzionamento dell'input dei caratteri sul
terminale, come il controllo di parità, il controllo di flusso, la gestione
dei caratteri speciali; un elenco dei vari bit, del loro significato e delle
costanti utilizzate per identificarli è riportato in
tab.~\ref{tab:sess_termios_iflag}.

Si noti come alcuni di questi flag (come quelli per la gestione del flusso)
fanno riferimento a delle caratteristiche che ormai sono completamente
obsolete; la maggior parte inoltre è tipica di terminali seriali, e non ha
alcun effetto su dispositivi diversi come le console virtuali o gli
pseudo-terminali usati nelle connessioni di rete.

\begin{table}[htb]
  \footnotesize
  \centering
  \begin{tabular}[c]{|l|p{11cm}|}
    \hline
    \textbf{Valore}& \textbf{Significato}\\
    \hline
    \hline
    \const{OPOST} & Se impostato i caratteri vengono convertiti opportunamente
                    (in maniera dipendente dall'implementazione) per la 
                    visualizzazione sul terminale, ad esempio al
                    carattere di a capo (NL) può venire aggiunto un ritorno
                    carrello (CR).\\
    \const{OCRNL} & Se impostato converte automaticamente il carattere di a
                    capo (NL) nella coppia di caratteri ritorno carrello, a 
                    capo (CR-NL).\\
    \const{OLCUC} & Se impostato trasforma i caratteri minuscoli in ingresso 
                    in caratteri maiuscoli sull'uscita (non previsto da
                    POSIX.1).\\
    \const{ONLCR} & Se impostato converte automaticamente il carattere di a 
                    capo (NL) in un carattere di ritorno carrello (CR).\\
    \const{ONOCR} & Se impostato converte il carattere di ritorno carrello
                    (CR) nella coppia di caratteri CR-NL.\\
    \const{ONLRET}& Se impostato rimuove dall'output il carattere di ritorno
                    carrello (CR).\\
    \const{OFILL} & Se impostato in caso di ritardo sulla linea invia dei
                    caratteri di riempimento invece di attendere.\\
    \const{OFDEL} & Se impostato il carattere di riempimento è DEL
                    (\texttt{0x3F}), invece che NUL (\texttt{0x00}).\\
    \const{NLDLY} & Maschera per i bit che indicano il ritardo per il
                    carattere di a capo (NL), i valori possibili sono 
                    \val{NL0} o \val{NL1}.\\
    \const{CRDLY} & Maschera per i bit che indicano il ritardo per il
                    carattere ritorno carrello (CR), i valori possibili sono
                    \val{CR0}, \val{CR1}, \val{CR2} o \val{CR3}.\\
    \const{TABDLY}& Maschera per i bit che indicano il ritardo per il
                    carattere di tabulazione, i valori possibili sono
                    \val{TAB0}, \val{TAB1}, \val{TAB2} o \val{TAB3}.\\
    \const{BSDLY} & Maschera per i bit che indicano il ritardo per il
                    carattere di ritorno indietro (\textit{backspace}), i
                    valori possibili sono \val{BS0} o \val{BS1}.\\
    \const{VTDLY} & Maschera per i bit che indicano il ritardo per il
                    carattere di tabulazione verticale, i valori possibili sono
                    \val{VT0} o \val{VT1}.\\
    \const{FFDLY} & Maschera per i bit che indicano il ritardo per il
                    carattere di pagina nuova (\textit{form feed}), i valori
                    possibili sono \val{FF0} o \val{FF1}.\\
    \hline
  \end{tabular}
  \caption{Costanti identificative dei vari bit del flag di controllo
    \var{c\_oflag} delle modalità di output di un terminale.}
  \label{tab:sess_termios_oflag}
\end{table}

Il secondo flag, mantenuto nel campo \var{c\_oflag}, è detto \textsl{flag di
  output} e controlla le modalità di funzionamento dell'output dei caratteri,
come l'impacchettamento dei caratteri sullo schermo, la traslazione degli a
capo, la conversione dei caratteri speciali; un elenco dei vari bit, del loro
significato e delle costanti utilizzate per identificarli è riportato in
tab.~\ref{tab:sess_termios_oflag}.

Si noti come alcuni dei valori riportati in tab.~\ref{tab:sess_termios_oflag}
fanno riferimento a delle maschere di bit; essi infatti vengono utilizzati per
impostare alcuni valori numerici relativi ai ritardi nell'output di alcuni
caratteri: una caratteristica originaria dei primi terminali su telescrivente,
che avevano bisogno di tempistiche diverse per spostare il carrello in
risposta ai caratteri speciali, e che oggi sono completamente in disuso.

Si tenga presente inoltre che nel caso delle maschere il valore da inserire in
\var{c\_oflag} deve essere fornito avendo cura di cancellare prima tutti i bit
della maschera, i valori da immettere infatti (quelli riportati nella
spiegazione corrispondente) sono numerici e non per bit, per cui possono
sovrapporsi fra di loro. Occorrerà perciò utilizzare un codice del tipo:

\includecodesnip{listati/oflag.c}

\noindent che prima cancella i bit della maschera in questione e poi setta il
valore.


\begin{table}[htb]
  \footnotesize
  \centering
  \begin{tabular}[c]{|l|p{11cm}|}
    \hline
    \textbf{Valore}& \textbf{Significato}\\
    \hline
    \hline
    \const{CLOCAL} & Se impostato indica che il terminale è connesso in locale
                     e che le linee di controllo del modem devono essere
                     ignorate. Se non impostato effettuando una chiamata ad
                     \func{open} senza aver specificato il flag di
                     \const{O\_NOBLOCK} si bloccherà il processo finché 
                     non si è stabilita una connessione con il modem; inoltre 
                     se viene rilevata una disconessione viene inviato un
                     \const{SIGHUP} al processo di controllo del terminale. La
                     lettura su un terminale sconnesso comporta una condizione
                     di \textit{end of file} e la scrittura un errore di
                     \errcode{EIO}. \\
    \const{HUPCL}  & Se è impostato viene distaccata la connessione del
                     modem quando l'ultimo dei processi che ha ancora un file
                     aperto sul terminale lo chiude o esce.\\
    \const{CREAD}  & Se è impostato si può leggere l'input del terminale,
                     altrimenti i caratteri in ingresso vengono scartati
                     quando arrivano.\\
    \const{CSTOPB} & Se impostato vengono usati due bit di stop sulla linea
                     seriale, se non impostato ne viene usato soltanto uno.\\
    \const{PARENB} & Se impostato abilita la generazione il controllo di
                     parità. La reazione in caso di errori dipende dai
                     relativi valori per \var{c\_iflag}, riportati in 
                     tab.~\ref{tab:sess_termios_iflag}. Se non è impostato i
                     bit di parità non vengono
                     generati e i caratteri non vengono controllati.\\
    \const{PARODD} & Ha senso solo se è attivo anche \const{PARENB}. Se 
                     impostato viene usata una parità è dispari, altrimenti 
                     viene usata una parità pari.\\
    \const{CSIZE}  & Maschera per i bit usati per specificare la dimensione 
                     del carattere inviato lungo la linea di trasmissione, i
                     valore ne indica la lunghezza (in bit), ed i valori   
                     possibili sono \val{CS5}, \val{CS6}, 
                     \val{CS7} e \val{CS8}
                     corrispondenti ad un analogo numero di bit.\\
    \const{CBAUD}  & Maschera dei bit (4+1) usati per impostare della velocità
                     della linea (il \textit{baud rate}) in ingresso. 
                     In Linux non è implementato in quanto viene 
                     usato un apposito campo di \struct{termios}.\\
    \const{CBAUDEX}& Bit aggiuntivo per l'impostazione della velocità della
                     linea, per le stesse motivazioni del precedente non è
                     implementato in Linux.\\
    \const{CIBAUD} & Maschera dei bit della velocità della linea in
                     ingresso. Analogo a \const{CBAUD}, anch'esso in Linux è
                     mantenuto in un apposito campo di \struct{termios}. \\
    \const{CRTSCTS}& Abilita il controllo di flusso hardware sulla seriale,
                     attraverso l'utilizzo delle dei due fili di RTS e CTS.\\
    \hline
  \end{tabular}
  \caption{Costanti identificative dei vari bit del flag di controllo
    \var{c\_cflag} delle modalità di controllo di un terminale.}
  \label{tab:sess_termios_cflag}
\end{table}

Il terzo flag, mantenuto nel campo \var{c\_cflag}, è detto \textsl{flag di
  controllo} ed è legato al funzionamento delle linee seriali, permettendo di
impostarne varie caratteristiche, come il numero di bit di stop, i settaggi
della parità, il funzionamento del controllo di flusso; esso ha senso solo per
i terminali connessi a linee seriali. Un elenco dei vari bit, del loro
significato e delle costanti utilizzate per identificarli è riportato in
tab.~\ref{tab:sess_termios_cflag}.

I valori di questo flag sono molto specifici, e completamente indirizzati al
controllo di un terminale mantenuto su una linea seriale; essi pertanto non
hanno nessuna rilevanza per i terminali che usano un'altra interfaccia, come
le console virtuali e gli pseudo-terminali usati dalle connessioni di rete.

Inoltre alcuni valori sono previsti solo per quelle implementazioni (lo
standard POSIX non specifica nulla riguardo l'implementazione, ma solo delle
funzioni di lettura e scrittura) che mantengono le velocità delle linee
seriali all'interno dei flag; come accennato in Linux questo viene fatto
(seguendo l'esempio di BSD) attraverso due campi aggiuntivi, \var{c\_ispeed} e
\var{c\_ospeed}, nella struttura \struct{termios} (mostrati in
fig.~\ref{fig:term_termios}).

\begin{table}[b!ht]
  \footnotesize
  \centering
  \begin{tabular}[c]{|l|p{11cm}|}
    \hline
    \textbf{Valore}& \textbf{Significato}\\
    \hline
    \hline
    \const{ICANON} & Se impostato il terminale opera in modo canonico,
                     altrimenti opera in modo non canonico.\\
    \const{ECHO}   & Se è impostato viene attivato l'eco dei caratteri in
                     input sull'output del terminale.\\
    \const{ECHOE}  & Se è impostato l'eco mostra la cancellazione di un
                     carattere in input (in reazione al carattere ERASE)
                     cancellando l'ultimo carattere della riga corrente dallo
                     schermo; altrimenti il carattere è rimandato in eco per
                     mostrare quanto accaduto (usato per i terminali con
                     l'uscita su una stampante). \\
    \const{ECHOPRT}& Se impostato abilita la visualizzazione del carattere di
                     cancellazione in una modalità adatta ai terminali con
                     l'uscita su stampante; l'invio del carattere di ERASE
                     comporta la stampa di un \verb|\| seguito dal carattere
                     cancellato, e così via in caso di successive
                     cancellazioni, quando si riprende ad immettere carattere 
                     normali prima verrà stampata una \texttt{/}.\\
    \const{ECHOK}  & Se impostato abilita il trattamento della visualizzazione
                     del carattere KILL, andando a capo dopo aver visualizzato
                     lo stesso, altrimenti viene solo mostrato il carattere e
                     sta all'utente ricordare che l'input precedente è stato
                     cancellato. \\
    \const{ECHOKE} & Se impostato abilita il trattamento della visualizzazione
                     del carattere KILL cancellando i caratteri precedenti
                     nella linea secondo le modalità specificate dai valori di
                     \const{ECHOE} e \const{ECHOPRT}.\\
    \const{ECHONL} & Se impostato viene effettuato l'eco di un a
                     capo (\verb|\n|) anche se non è stato impostato
                     \const{ECHO}. \\
    \const{ECHOCTL}& Se impostato insieme ad \const{ECHO} i caratteri di
                     controllo ASCII (tranne TAB, NL, START, e STOP) sono
                     mostrati nella forma che prepende un \verb|^| alla
                     lettera ottenuta sommando \texttt{0x40} al valore del
                     carattere (di solito questi si possono ottenere anche
                     direttamente premendo il tasto \texttt{ctrl} più la
                     relativa lettera).\\
    \const{ISIG}   & Se impostato abilita il riconoscimento dei caratteri
                     INTR, QUIT, e SUSP generando il relativo segnale.\\
    \const{IEXTEN} & Abilita alcune estensioni previste dalla
                     implementazione. Deve essere impostato perché caratteri
                     speciali come EOL2, LNEXT, REPRINT e WERASE possano
                     essere interpretati. \\
    \const{NOFLSH} & Se impostato disabilita lo scarico delle code di ingresso
                     e uscita quando vengono emessi i segnali \const{SIGINT}, 
                     \const{SIGQUIT} and \const{SIGSUSP}.\\
    \const{TOSTOP} & Se abilitato, con il supporto per il job control presente,
                     genera il segnale \const{SIGTTOU} per un processo in
                     background che cerca di scrivere sul terminale.\\
    \const{XCASE}  & Se settato il terminale funziona solo con le
                     maiuscole. L'input è convertito in minuscole tranne per i
                     caratteri preceduti da una \verb|\|. In output le
                     maiuscole sono precedute da una \verb|\| e le minuscole
                     convertite in maiuscole.\\
    \const{DEFECHO}& Se impostate effettua l'eco solo se c'è un processo in
                     lettura.\\
    \const{FLUSHO} & Effettua la cancellazione della coda di uscita. Viene
                     attivato dal carattere DISCARD. Non è supportato in
                     Linux.\\
    \const{PENDIN} & Indica che la linea deve essere ristampata, viene
                     attivato dal carattere REPRINT e resta attivo fino alla
                     fine della ristampa. Non è supportato in Linux.\\
    \hline
  \end{tabular}
  \caption{Costanti identificative dei vari bit del flag di controllo
    \var{c\_lflag} delle modalità locali di un terminale.}
  \label{tab:sess_termios_lflag}
\end{table}

Il quarto flag, mantenuto nel campo \var{c\_lflag}, è detto \textsl{flag
  locale}, e serve per controllare il funzionamento dell'interfaccia fra il
driver e l'utente, come abilitare l'eco, gestire i caratteri di controllo e
l'emissione dei segnali, impostare modo canonico o non canonico; un elenco dei
vari bit, del loro significato e delle costanti utilizzate per identificarli è
riportato in tab.~\ref{tab:sess_termios_lflag}. Con i terminali odierni l'unico
flag con cui probabilmente si può avere a che fare è questo, in quanto è con
questo che si impostano le caratteristiche generiche comuni a tutti i
terminali.

Si tenga presente che i flag che riguardano le modalità di eco dei caratteri
(\const{ECHOE}, \const{ECHOPRT}, \const{ECHOK}, \const{ECHOKE},
\const{ECHONL}) controllano solo il comportamento della visualizzazione, il
riconoscimento dei vari caratteri dipende dalla modalità di operazione, ed
avviene solo in modo canonico, pertanto questi flag non hanno significato se
non è impostato \const{ICANON}.

Oltre ai vari flag per gestire le varie caratteristiche dei terminali,
\struct{termios} contiene pure il campo \var{c\_cc} che viene usato per
impostare i caratteri speciali associati alle varie funzioni di controllo. Il
numero di questi caratteri speciali è indicato dalla costante \const{NCCS},
POSIX ne specifica almeno 11, ma molte implementazioni ne definiscono molti
altri.\footnote{in Linux il valore della costante è 32, anche se i caratteri
  effettivamente definiti sono solo 17.}

\begin{table}[htb]
  \footnotesize
  \centering
  \begin{tabular}[c]{|l|c|c|p{8cm}|}
    \hline
    \textbf{Indice} & \textbf{Valore}&\textbf{Codice} & \textbf{Funzione}\\
    \hline
    \hline
    \const{VINTR}   &\texttt{0x03}&(\verb|C-c|)& Carattere di interrupt, 
                                                 provoca l'emissione di 
                                                 \const{SIGINT}. \\
    \const{VQUIT}   &\texttt{0x1C}&(\verb|C-\|)& Carattere di uscita provoca 
                                                 l'emissione di 
                                                 \const{SIGQUIT}.\\
    \const{VERASE}  &\texttt{0x7f}& DEL &  Carattere di ERASE, cancella
                                           l'ultimo carattere precedente 
                                           nella linea.\\
    \const{VKILL}   &\texttt{0x15}&(\verb|C-u|)& Carattere di KILL, cancella
                                                 l'intera riga.\\
    \const{VEOF}    &\texttt{0x04}&(\verb|C-d|)& Carattere di
                                                 \textit{end-of-file}. Causa
                                                 l'invio del contenuto del
                                                 buffer di ingresso al
                                                 processo in lettura anche se
                                                 non è ancora stato ricevuto
                                                 un a capo. Se è il primo
                                                 carattere immesso comporta il
                                                 ritorno di \func{read} con
                                                 zero caratteri, cioè la
                                                 condizione di
                                                 \textit{end-of-file}.\\
    \const{VTIME}   &   ---       & --- & Timeout, in decimi di secondo, per
                                          una lettura in modo non canonico. \\
    \const{VMIN}    &   ---       & --- & Numero minimo di caratteri per una 
                                          lettura in modo non canonico.\\
    \const{VSWTC}   &\texttt{0x00}& NUL & Carattere di switch. Non supportato
                                          in Linux.\\
    \const{VSTART}  &\texttt{0x21}&(\verb|C-q|)& Carattere di START. Riavvia un
                                                 output bloccato da uno STOP.\\
    \const{VSTOP}   &\texttt{0x23}&(\verb|C-s|)& Carattere di STOP. Blocca
                                                 l'output fintanto che non
                                                 viene premuto un carattere di
                                                 START.\\
    \const{VSUSP}   &\texttt{0x1A}&(\verb|C-z|)& Carattere di
                                                 sospensione. Invia il segnale
                                                 \const{SIGTSTP}.\\
    \const{VEOL}    &\texttt{0x00}& NUL & Carattere di fine riga. Agisce come
                                          un a capo, ma non viene scartato ed
                                          è letto come l'ultimo carattere
                                          nella riga.  \\
    \const{VREPRINT}&\texttt{0x12}&(\verb|C-r|)& Ristampa i caratteri non
                                                 ancora letti.  \\
    \const{VDISCARD}&\texttt{0x07}&(\verb|C-o|)& Non riconosciuto in Linux. \\
    \const{VWERASE} &\texttt{0x17}&(\verb|C-w|)& Cancellazione di una parola.\\
    \const{VLNEXT}  &\texttt{0x16}&(\verb|C-v|)& Carattere di escape, serve a
                                                 quotare il carattere
                                                 successivo che non viene
                                                 interpretato ma passato
                                                 direttamente all'output. \\
    \const{VEOL2}   &\texttt{0x00}& NUL & Ulteriore carattere di fine
                                          riga. Ha lo stesso effetto di
                                          \const{VEOL} ma può essere un
                                          carattere diverso. \\
    \hline
  \end{tabular}
  \caption{Valori dei caratteri di controllo mantenuti nel campo \var{c\_cc}
    della struttura \struct{termios}.} 
  \label{tab:sess_termios_cc}
\end{table}


A ciascuna di queste funzioni di controllo corrisponde un elemento del vettore
\var{c\_cc} che specifica quale è il carattere speciale associato; per
portabilità invece di essere indicati con la loro posizione numerica nel
vettore, i vari elementi vengono indicizzati attraverso delle opportune
costanti, il cui nome corrisponde all'azione ad essi associata. Un elenco
completo dei caratteri di controllo, con le costanti e delle funzionalità
associate è riportato in tab.~\ref{tab:sess_termios_cc}, usando quelle
definizioni diventa possibile assegnare un nuovo carattere di controllo con un
codice del tipo:
\includecodesnip{listati/value_c_cc.c}

La maggior parte di questi caratteri (tutti tranne \const{VTIME} e
\const{VMIN}) hanno effetto solo quando il terminale viene utilizzato in modo
canonico; per alcuni devono essere soddisfatte ulteriori richieste, ad esempio
\const{VINTR}, \const{VSUSP}, e \const{VQUIT} richiedono sia settato
\const{ISIG}; \const{VSTART} e \const{VSTOP} richiedono sia settato
\const{IXON}; \const{VLNEXT}, \const{VWERASE}, \const{VREPRINT} richiedono sia
settato \const{IEXTEN}.  In ogni caso quando vengono attivati i caratteri
vengono interpretati e non sono passati sulla coda di ingresso.

Per leggere ed scrivere tutte le varie impostazioni dei terminali viste finora
lo standard POSIX prevede due funzioni che utilizzano come argomento un
puntatore ad una struttura \struct{termios} che sarà quella in cui andranno
immagazzinate le impostazioni.  Le funzioni sono \funcd{tcgetattr} e
\funcd{tcsetattr} ed il loro prototipo è:
\begin{functions}
  \headdecl{unistd.h} 
  \headdecl{termios.h}  
  \funcdecl{int tcgetattr(int fd, struct termios *termios\_p)} 
  Legge il valore delle impostazioni di un terminale.
  
  \funcdecl{int tcsetattr(int fd, int optional\_actions, struct termios
    *termios\_p)} 
  Scrive le impostazioni di un terminale.
  
  \bodydesc{Entrambe le funzioni restituiscono 0 in caso di successo e -1 in
    caso di errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori:
    \begin{errlist}
    \item[\errcode{EINTR}] La funzione è stata interrotta. 
    \end{errlist}
    ed inoltre \errval{EBADF}, \errval{ENOTTY} ed \errval{EINVAL}. 
  }
\end{functions}

Le funzioni operano sul terminale cui fa riferimento il file descriptor
\param{fd} utilizzando la struttura indicata dal puntatore \param{termios\_p}
per lo scambio dei dati. Si tenga presente che le impostazioni sono associate
al terminale e non al file descriptor; questo significa che se si è cambiata
una impostazione un qualunque altro processo che apra lo stesso terminale, od
un qualunque altro file descriptor che vi faccia riferimento, vedrà le nuove
impostazioni pur non avendo nulla a che fare con il file descriptor che si è
usato per effettuare i cambiamenti.

Questo significa che non è possibile usare file descriptor diversi per
utilizzare automaticamente il terminale in modalità diverse, se esiste una
necessità di accesso differenziato di questo tipo occorrerà cambiare
esplicitamente la modalità tutte le volte che si passa da un file descriptor
ad un altro.

La funzione \func{tcgetattr} legge i valori correnti delle impostazioni di un
terminale qualunque nella struttura puntata da \param{termios\_p};
\func{tcsetattr} invece effettua la scrittura delle impostazioni e quando
viene invocata sul proprio terminale di controllo può essere eseguita con
successo solo da un processo in foreground.  Se invocata da un processo in
background infatti tutto il gruppo riceverà un segnale di \const{SIGTTOU} come
se si fosse tentata una scrittura, a meno che il processo chiamante non abbia
\const{SIGTTOU} ignorato o bloccato, nel qual caso l'operazione sarà eseguita.

La funzione \func{tcsetattr} prevede tre diverse modalità di funzionamento,
specificabili attraverso l'argomento \param{optional\_actions}, che permette
di stabilire come viene eseguito il cambiamento delle impostazioni del
terminale, i valori possibili sono riportati in
tab.~\ref{tab:sess_tcsetattr_option}; di norma (come fatto per le due funzioni
di esempio) si usa sempre \const{TCSANOW}, le altre opzioni possono essere
utili qualora si cambino i parametri di output.

\begin{table}[htb]
  \footnotesize
  \centering
  \begin{tabular}[c]{|l|p{8cm}|}
    \hline
    \textbf{Valore}& \textbf{Significato}\\
    \hline
    \hline
    \const{TCSANOW}  & Esegue i cambiamenti in maniera immediata. \\
    \const{TCSADRAIN}& I cambiamenti vengono eseguiti dopo aver atteso che
                       tutto l'output presente sulle code è stato scritto. \\
    \const{TCSAFLUSH}& È identico a \const{TCSADRAIN}, ma in più scarta
                       tutti i dati presenti sulla coda di input.\\
    \hline
  \end{tabular}
  \caption{Possibili valori per l'argomento \param{optional\_actions} della
    funzione \func{tcsetattr}.} 
  \label{tab:sess_tcsetattr_option}
\end{table}

Occorre infine tenere presente che \func{tcsetattr} ritorna con successo anche
se soltanto uno dei cambiamenti richiesti è stato eseguito. Pertanto se si
effettuano più cambiamenti è buona norma controllare con una ulteriore
chiamata a \func{tcgetattr} che essi siano stati eseguiti tutti quanti.

\begin{figure}[!htb]
  \footnotesize \centering
  \begin{minipage}[c]{15cm}
    \includecodesample{listati/SetTermAttr.c}
  \end{minipage} 
  \normalsize 
  \caption{Codice della funzione \func{SetTermAttr} che permette di
    impostare uno dei flag di controllo locale del terminale.}
  \label{fig:term_set_attr}
\end{figure}

Come già accennato per i cambiamenti effettuati ai vari flag di controllo
occorre che i valori di ciascun bit siano specificati avendo cura di mantenere
intatti gli altri; per questo motivo in generale si deve prima leggere il
valore corrente delle impostazioni con \func{tcgetattr} per poi modificare i
valori impostati.

In fig.~\ref{fig:term_set_attr} e fig.~\ref{fig:term_unset_attr} si è riportato
rispettivamente il codice delle due funzioni \func{SetTermAttr} e
\func{UnSetTermAttr}, che possono essere usate per impostare o rimuovere, con
le dovute precauzioni, un qualunque bit di \var{c\_lflag}. Il codice di
entrambe le funzioni può essere trovato nel file \file{SetTermAttr.c} dei
sorgenti allegati.

La funzione \func{SetTermAttr} provvede ad impostare il bit specificato
dall'argomento \param{flag}; prima si leggono i valori correnti
(\texttt{\small 10}) con \func{tcgetattr}, uscendo con un messaggio in caso di
errore (\texttt{\small 11--14}), poi si provvede a impostare solo i bit
richiesti (possono essere più di uno) con un OR binario (\texttt{\small 15});
infine si scrive il nuovo valore modificato con \func{tcsetattr}
(\texttt{\small 16}), notificando un eventuale errore (\texttt{\small 11--14})
o uscendo normalmente.

\begin{figure}[!htb]
  \footnotesize \centering
  \begin{minipage}[c]{15cm}
    \includecodesample{listati/UnSetTermAttr.c}
  \end{minipage} 
  \normalsize 
  \caption{Codice della funzione \func{UnSetTermAttr} che permette di
    rimuovere uno dei flag di controllo locale del terminale.} 
  \label{fig:term_unset_attr}
\end{figure}

La seconda funzione, \func{UnSetTermAttr}, è assolutamente identica alla
prima, solo che in questo caso, in (\texttt{\small 15}), si rimuovono i bit
specificati dall'argomento \param{flag} usando un AND binario del valore
negato.


Al contrario di tutte le altre caratteristiche dei terminali, che possono
essere impostate esplicitamente utilizzando gli opportuni campi di
\struct{termios}, per le velocità della linea (il cosiddetto \textit{baud
  rate}) non è prevista una implementazione standardizzata, per cui anche se
in Linux sono mantenute in due campi dedicati nella struttura, questi non
devono essere acceduti direttamente ma solo attraverso le apposite funzioni di
interfaccia provviste da POSIX.1.

Lo standard prevede due funzioni per scrivere la velocità delle linee seriali,
\funcd{cfsetispeed} per la velocità della linea di ingresso e
\funcd{cfsetospeed} per la velocità della linea di uscita; i loro prototipi
sono:
\begin{functions}
  \headdecl{unistd.h} 
  \headdecl{termios.h}  
  \funcdecl{int cfsetispeed(struct termios *termios\_p, speed\_t speed)} 
  Imposta la velocità delle linee seriali in ingresso.
  
  \funcdecl{int cfsetospeed(struct termios *termios\_p, speed\_t speed)} 
  Imposta la velocità delle linee seriali in uscita.
  
  \bodydesc{Entrambe le funzioni restituiscono 0 in caso di successo e -1 in
    caso di errore, che avviene solo quando il valore specificato non è
    valido.}
\end{functions}
 
Si noti che le funzioni si limitano a scrivere opportunamente il valore della
velocità prescelta \param{speed} all'interno della struttura puntata da
\param{termios\_p}; per effettuare l'impostazione effettiva occorrerà poi
chiamare \func{tcsetattr}.

Si tenga presente che per le linee seriali solo alcuni valori di velocità sono
validi; questi possono essere specificati direttamente (le \acr{glibc}
prevedono che i valori siano indicati in bit per secondo), ma in generale
altre versioni di librerie possono utilizzare dei valori diversi; per questo
POSIX.1 prevede una serie di costanti che però servono solo per specificare le
velocità tipiche delle linee seriali:
\begin{verbatim}
     B0       B50      B75      
     B110     B134     B150
     B200     B300     B600
     B1200    B1800    B2400
     B4800    B9600    B19200
     B38400   B57600   B115200   
     B230400  B460800
\end{verbatim}

Un terminale può utilizzare solo alcune delle velocità possibili, le funzioni
però non controllano se il valore specificato è valido, dato che non possono
sapere a quale terminale le velocità saranno applicate; sarà l'esecuzione di
\func{tcsetattr} a fallire quando si cercherà di eseguire l'impostazione.

Di norma il valore ha senso solo per i terminali seriali dove indica appunto
la velocità della linea di trasmissione; se questa non corrisponde a quella
del terminale quest'ultimo non potrà funzionare: quando il terminale non è
seriale il valore non influisce sulla velocità di trasmissione dei dati. 

In generale impostare un valore nullo (\val{B0}) sulla linea di output fa si
che il modem non asserisca più le linee di controllo, interrompendo di fatto
la connessione, qualora invece si utilizzi questo valore per la linea di input
l'effetto sarà quello di rendere la sua velocità identica a quella della linea
di output.

Analogamente a quanto avviene per l'impostazione, le velocità possono essere
lette da una struttura \struct{termios} utilizzando altre due funzioni,
\funcd{cfgetispeed} e \funcd{cfgetospeed}, i cui prototipi sono:
\begin{functions}
  \headdecl{unistd.h} 
  \headdecl{termios.h}  
  \funcdecl{speed\_t cfgetispeed(struct termios *termios\_p)} 
  Legge la velocità delle linee seriali in ingresso.
  
  \funcdecl{speed\_t cfgetospeed(struct termios *termios\_p)} 
  Legge la velocità delle linee seriali in uscita.
  
  \bodydesc{Entrambe le funzioni restituiscono la velocità della linea, non
  sono previste condizioni di errore.}
\end{functions}

Anche in questo caso le due funzioni estraggono i valori della velocità della
linea da una struttura, il cui indirizzo è specificato dall'argomento
\param{termios\_p} che deve essere stata letta in precedenza con
\func{tcgetaddr}.



\subsection{La gestione della disciplina di linea.}
\label{sec:term_line_discipline}

Come illustrato dalla struttura riportata in fig.~\ref{fig:term_struct} tutti
i terminali hanno un insieme di funzionalità comuni, che prevedono la presenza
di code di ingresso ed uscita; in generale si fa riferimento ad esse con il
nome di \textsl{discipline di linea}.


Lo standard POSIX prevede alcune funzioni che permettono di intervenire
direttamente sulla gestione di quest'ultime e sull'interazione fra i dati in
ingresso ed uscita e le relative code. In generale tutte queste funzioni
vengono considerate, dal punto di vista dell'accesso al terminale, come delle
funzioni di scrittura, pertanto se usate da processi in background sul loro
terminale di controllo provocano l'emissione di \const{SIGTTOU} come
illustrato in sez.~\ref{sec:sess_ctrl_term}.\footnote{con la stessa eccezione,
  già vista per \func{tcsetaddr}, che quest'ultimo sia bloccato o ignorato dal
  processo chiamante.}

Una prima funzione, che è efficace solo in caso di terminali seriali asincroni
(non fa niente per tutti gli altri terminali), è \funcd{tcsendbreak}; il suo
prototipo è:
\begin{functions}
  \headdecl{unistd.h} 
  \headdecl{termios.h}  
  
  \funcdecl{int tcsendbreak(int fd, int duration)} Genera una condizione di
  break inviando un flusso di bit nulli.
  
  \bodydesc{La funzione restituisce 0 in caso di successo e -1 in caso di
    errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori \errval{EBADF} o
    \errval{ENOTTY}.}
\end{functions}

La funzione invia un flusso di bit nulli (che genera una condizione di break)
sul terminale associato a \param{fd}; un valore nullo di \param{duration}
implica una durata del flusso fra 0.25 e 0.5 secondi, un valore diverso da
zero implica una durata pari a \code{duration*T} dove \code{T} è un valore
compreso fra 0.25 e 0.5.\footnote{POSIX specifica il comportamento solo nel
  caso si sia impostato un valore nullo per \param{duration}; il comportamento
  negli altri casi può dipendere dalla implementazione.}

Le altre funzioni previste da POSIX servono a controllare il comportamento
dell'interazione fra le code associate al terminale e l'utente; la prima è
\funcd{tcdrain}, il cui prototipo è:
\begin{functions}
  \headdecl{unistd.h} 
  \headdecl{termios.h}  
  
  \funcdecl{int tcdrain(int fd)} Attende lo svuotamento della coda di output.
  
  \bodydesc{La funzione restituisce 0 in caso di successo e -1 in caso di
    errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori \errval{EBADF} o
    \errval{ENOTTY}.}
\end{functions}

La funzione blocca il processo fino a che tutto l'output presente sulla coda
di uscita non è stato trasmesso al terminale associato ad \param{fd}. % La
                                % funzione è  un punto di cancellazione per i
                                % programmi multi-thread, in tal caso le
                                % chiamate devono essere protette con dei
                                % gestori di cancellazione. 

Una seconda funzione, \funcd{tcflush}, permette svuotare immediatamente le code
di cancellando tutti i dati presenti al loro interno; il suo prototipo è:
\begin{functions}
  \headdecl{unistd.h} \headdecl{termios.h}
  
  \funcdecl{int tcflush(int fd, int queue)} Cancella i dati presenti
  nelle code di ingresso o di uscita.
  
  \bodydesc{La funzione restituisce 0 in caso di successo e -1 in caso di
    errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori \errval{EBADF} o
    \errval{ENOTTY}.}
\end{functions}

La funzione agisce sul terminale associato a \param{fd}, l'argomento
\param{queue} permette di specificare su quale coda (ingresso, uscita o
entrambe), operare. Esso può prendere i valori riportati in
tab.~\ref{tab:sess_tcflush_queue}, nel caso si specifichi la coda di ingresso
cancellerà i dati ricevuti ma non ancora letti, nel caso si specifichi la coda
di uscita cancellerà i dati scritti ma non ancora trasmessi.

\begin{table}[htb]
  \footnotesize
  \centering
  \begin{tabular}[c]{|l|p{8cm}|}
    \hline
    \textbf{Valore}& \textbf{Significato}\\
    \hline
    \hline
    \const{TCIFLUSH} & Cancella i dati sulla coda di ingresso. \\
    \const{TCOFLUSH} & Cancella i dati sulla coda di uscita. \\
    \const{TCIOFLUSH}& Cancella i dati su entrambe le code.\\
    \hline
  \end{tabular}
  \caption{Possibili valori per l'argomento \param{queue} della
    funzione \func{tcflush}.} 
  \label{tab:sess_tcflush_queue}
\end{table}


L'ultima funzione dell'interfaccia che interviene sulla disciplina di linea è
\funcd{tcflow}, che viene usata per sospendere la trasmissione e la ricezione
dei dati sul terminale; il suo prototipo è:
\begin{functions}
  \headdecl{unistd.h} 
  \headdecl{termios.h}  
  
  \funcdecl{int tcflow(int fd, int action)} 
  
  Sospende e riavvia il flusso dei dati sul terminale.

  \bodydesc{La funzione restituisce 0 in caso di successo e -1 in caso di
    errore, nel qual caso \var{errno} assumerà i valori \errval{EBADF} o
    \errval{ENOTTY}.}
\end{functions}

La funzione permette di controllare (interrompendo e facendo riprendere) il
flusso dei dati fra il terminale ed il sistema sia in ingresso che in uscita.
Il comportamento della funzione è regolato dall'argomento \param{action}, i
cui possibili valori, e relativa azione eseguita dalla funzione, sono
riportati in tab.~\ref{tab:sess_tcflow_action}.

\begin{table}[htb]
   \footnotesize
  \centering
  \begin{tabular}[c]{|l|p{8cm}|}
    \hline
    \textbf{Valore}& \textbf{Azione}\\
    \hline
    \hline
    \const{TCOOFF}& Sospende l'output.\\
    \const{TCOON} & Riprende un output precedentemente sospeso.\\
    \const{TCIOFF}& Il sistema trasmette un carattere di STOP, che 
                    fa interrompere la trasmissione dei dati dal terminale.  \\
    \const{TCION} & Il sistema trasmette un carattere di START, che 
                    fa riprendere la trasmissione dei dati dal terminale.\\
    \hline
  \end{tabular}
  \caption{Possibili valori per l'argomento \param{action} della
    funzione \func{tcflow}.} 
  \label{tab:sess_tcflow_action}
\end{table}


\subsection{Operare in \textsl{modo non canonico}}
\label{sec:term_non_canonical}

Operare con un terminale in modo canonico è relativamente semplice; basta
eseguire una lettura e la funzione ritornerà quando una il driver del
terminale avrà completato una linea di input. Non è detto che la linea sia
letta interamente (si può aver richiesto un numero inferiore di byte) ma in
ogni caso nessun dato verrà perso, e il resto della linea sarà letto alla
chiamata successiva.

Inoltre in modo canonico la gestione dell'input è di norma eseguita
direttamente dal driver del terminale, che si incarica (a seconda di quanto
impostato con le funzioni viste nei paragrafi precedenti) di cancellare i
caratteri, bloccare e riavviare il flusso dei dati, terminare la linea quando
viene ricevuti uno dei vari caratteri di terminazione (NL, EOL, EOL2, EOF).

In modo non canonico tocca invece al programma gestire tutto quanto, i
caratteri NL, EOL, EOL2, EOF, ERASE, KILL, CR, REPRINT non vengono
interpretati automaticamente ed inoltre, non dividendo più l'input in linee,
il sistema non ha più un limite definito per quando ritornare i dati ad un
processo. Per questo motivo abbiamo visto che in \var{c\_cc} sono previsti due
caratteri speciali, MIN e TIME (specificati dagli indici \const{VMIN} e
\const{VTIME} in \var{c\_cc}) che dicono al sistema di ritornare da una
\func{read} quando è stata letta una determinata quantità di dati o è passato
un certo tempo.

Come accennato nella relativa spiegazione in tab.~\ref{tab:sess_termios_cc},
TIME e MIN non sono in realtà caratteri ma valori numerici. Il comportamento
del sistema per un terminale in modalità non canonica prevede quattro casi
distinti:
\begin{description}
\item[MIN$>0$, TIME$>0$] In questo caso MIN stabilisce il numero minimo di
  caratteri desiderati e TIME un tempo di attesa, in decimi di secondo, fra un
  carattere e l'altro. Una \func{read} ritorna se vengono ricevuti almeno MIN
  caratteri prima della scadenza di TIME (MIN è solo un limite inferiore, se
  la funzione ha richiesto un numero maggiore di caratteri ne possono essere
  restituiti di più); se invece TIME scade vengono restituiti i byte ricevuti
  fino ad allora (un carattere viene sempre letto, dato che il timer inizia a
  scorrere solo dopo la ricezione del primo carattere).
\item[MIN$>0$, TIME$=0$] Una \func{read} ritorna solo dopo che sono stati
  ricevuti almeno MIN caratteri. Questo significa che una \func{read} può
  bloccarsi indefinitamente. 
\item[MIN$=0$, TIME$>0$] In questo caso TIME indica un tempo di attesa dalla
  chiamata di \func{read}, la funzione ritorna non appena viene ricevuto un
  carattere o scade il tempo. Si noti che è possibile che \func{read} ritorni
  con un valore nullo.
\item[MIN$=0$, TIME$=0$] In questo caso una \func{read} ritorna immediatamente
  restituendo tutti i caratteri ricevuti. Anche in questo caso può ritornare
  con un valore nullo.
\end{description}


%
% Qui c'è da mettere tutta la parte sui terminali virtuali, e la gestione
% degli stessi
%

\section{La gestione dei terminali virtuali}
\label{sec:sess_virtual_terminal}

Da fare.

\subsection{I terminali virtuali}
\label{sec:sess_pty}

Qui vanno spiegati i terminali virtuali, \file{/dev/pty} e compagnia.

\subsection{La funzione \func{openpty}}
\label{sec:sess_openpty}

Qui vanno le cose su \func{openpty} e compagnia.

%%% Local Variables: 
%%% mode: latex
%%% TeX-master: "gapil"
%%% End: 
