%% errors.tex
%%
%% Copyright (C) 2000-2005 Simone Piccardi.  Permission is granted to
%% copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free
%% Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the
%% Free Software Foundation; with the Invariant Sections being "Un preambolo",
%% with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts.  A copy of the
%% license is included in the section entitled "GNU Free Documentation
%% License".
%%
\chapter{I codici di errore}
\label{cha:errors}

Si riportano in questa appendice tutti i codici di errore. Essi sono
accessibili attraverso l'inclusione del file di header \file{errno.h}, che
definisce anche la variabile globale \var{errno}. Per ogni errore definito
riporteremo la stringa stampata da \func{perror} ed una breve spiegazione. Si
tenga presente che spiegazioni più particolareggiate, qualora necessarie per
il caso specifico, possono essere trovate nella descrizione del prototipo
della funzione.

I codici di errore sono riportati come costanti di tipo \ctyp{int}, i valori
delle costanti sono definiti da macro di preprocessore nel file citato, e
possono variare da architettura a architettura; è pertanto necessario
riferirsi ad essi tramite i nomi simbolici. Le funzioni \func{perror} e
\func{strerror} (vedi sez.~\ref{sec:sys_strerror}) possono essere usate per
ottenere dei messaggi di errore più espliciti.


\section{Gli errori dei file}
\label{sec:err_file_errors}

In questa sezione sono raccolti i codici restituiti dalle funzioni di libreria
attinenti ad errori che riguardano operazioni specifiche relative alla
gestione dei file.

\begin{description}
\item \errcode{EPERM} \textit{Operation not permitted}. L'operazione non è
  permessa: solo il proprietario del file o un processo con sufficienti
  privilegi può eseguire l'operazione.
\item \errcode{ENOENT} \textit{No such file or directory}. Il file indicato
  dal \itindex{pathname}\textit{pathname} non esiste: o una delle
  componenti non esiste o il \textit{pathname} contiene un link simbolico
  spezzato.  Errore tipico di un riferimento ad un file che si suppone
  erroneamente essere esistente.
\item \errcode{EIO} \textit{Input/output error}. Errore di input/output: usato
  per riportare errori hardware in lettura/scrittura su un dispositivo.
\item \errcode{ENXIO} \textit{No such device or address}. Dispositivo
  inesistente: il sistema ha tentato di usare un dispositivo attraverso il
  file specificato, ma non lo ha trovato. Può significare che il file di
  dispositivo non è corretto, che il modulo relativo non è stato caricato nel
  kernel, o che il dispositivo è fisicamente assente o non funzionante.
\item \errcode{ENOEXEC} \textit{Invalid executable file format}. Il file non ha
  un formato eseguibile, è un errore riscontrato dalle funzioni \func{exec}.
\item \errcode{EBADF} \textit{Bad file descriptor}. File descriptor non valido:
  si è usato un file descriptor inesistente, o aperto in sola lettura per
  scrivere, o viceversa, o si è cercato di eseguire un'operazione non
  consentita per quel tipo di file descriptor.
\item \errcode{EACCES} \textit{Permission denied}. Permesso negato; l'accesso
  al file non è consentito: i permessi del file o della directory non
  consentono l'operazione.
\item \errcode{ELOOP} \textit{Too many symbolic links encountered}. Ci sono
  troppi link simbolici nella risoluzione di un
  \itindex{pathname}\textit{pathname}.
\item \errcode{ENAMETOOLONG} \textit{File name too long}. Si è indicato un
  \itindex{pathname}\textit{pathname} troppo lungo.
\item \errcode{ENOTBLK} \textit{Block device required}. Si è specificato un
  file che non è un \textit{block device} in un contesto in cui era necessario
  specificare un \textit{block device} (ad esempio si è tentato di montare un
  file ordinario).
\item \errcode{EEXIST} \textit{File exists}. Si è specificato un file esistente
  in un contesto in cui ha senso solo specificare un nuovo file.
\item \errcode{EBUSY} \textit{Resource busy}. Una risorsa di sistema che non
  può essere condivisa è occupata. Ad esempio si è tentato di cancellare la
  directory su cui si è montato un filesystem.
\item \errcode{EXDEV} \textit{Cross-device link}. Si è tentato di creare un
  link diretto che attraversa due filesystem differenti.
\item \errcode{ENODEV} \textit{No such device}. Si è indicato un tipo di device
  sbagliato ad una funzione che ne richiede uno specifico.
\item \errcode{ENOTDIR} \textit{Not a directory}. Si è specificato un file che
  non è una directory in una operazione che richiede una directory.
\item \errcode{EISDIR} \textit{Is a directory}. Il file specificato è una
  directory, non può essere aperto in scrittura, né si possono creare o
  rimuovere link diretti ad essa.
\item \errcode{EMFILE} \textit{Too many open files}. Il processo corrente ha
  troppi file aperti e non può aprirne altri. Anche i descrittori duplicati
  vengono tenuti in conto\footnote{Il numero massimo di file aperti è
    controllabile dal sistema, in Linux si può usare il comando
    \cmd{ulimit}.}.
\item \errcode{ENFILE} \textit{File table overflow}. Ci sono troppi file aperti
  nel sistema. 
\item \errcode{ENOTTY} \textit{Not a terminal}. Si è tentata una operazione di
  controllo relativa ad un terminale su un file che non lo è.
\item \errcode{ETXTBSY} \textit{Text file busy}. Si è cercato di eseguire un
  file che è aperto in scrittura, o scrivere un file che è in esecuzione. 
\item \errcode{EFBIG} \textit{File too big}. Si è ecceduto il limite imposto
  dal sistema sulla dimensione massima che un file può avere.
\item \errcode{ENOSPC} \textit{No space left on device}. la directory in cui si
  vuole creare il link non ha spazio per ulteriori voci.
\item \errcode{ESPIPE} \textit{Invalid seek operation}. 
\item \errcode{EROFS} \textit{Read-only file system}.  il file risiede su un
  filesystem read-only.
\item \errcode{EMLINK} \textit{Too many links}. Ci sono troppi link al file (il
   numero massimo è specificato dalla variabile \const{LINK\_MAX}, vedi
  sez.~\ref{sec:sys_limits}).
\item \errcode{EPIPE} \textit{Broken pipe}. Non c'è un processo che stia
  leggendo l'altro capo della pipe. Ogni funzione che restituisce questo
  errore genera anche un segnale \const{SIGPIPE}, la cui azione predefinita è
  terminare il programma; pertanto non si potrà vedere questo errore fintanto
  che \const{SIGPIPE} non viene gestito o bloccato.
\item \errcode{ENOTEMPTY} \textit{Directory not empty}. La directory non è
  vuota quando l'operazione richiede che lo sia. È l'errore tipico che si ha
  quando si cerca di cancellare una directory contenente dei file.
\item \errcode{EUSERS} \textit{Too many users}. Troppi utenti, il sistema delle
  quote rileva troppi utenti nel sistema.
\item \errcode{EDQUOT} \textit{Quota exceeded}. Si è ecceduta la quota di disco
  dell'utente.
\item \errcode{ESTALE} \textit{Stale NFS file handle}. Indica un problema
  interno a NFS causato da cambiamenti del filesystem del sistema remoto. Per
  recuperare questa condizione in genere è necessario smontare e rimontare il
  filesystem NFS.
\item \errcode{EREMOTE} \textit{Object is remote}. Si è fatto un tentativo di
  montare via NFS un filesystem remoto con un nome  che già specifica un
  filesystem montato via NFS. 
\item \errcode{ENOLCK} \textit{No locks available}. È usato dalle utilità per
  la gestione del file lock; non viene generato da un sistema GNU, ma può
  risultare da un'operazione su un server NFS di un altro sistema.
\item \errcode{EFTYPE} \textit{Inappropriate file type or format}. Il file è di
  tipo sbagliato rispetto all'operazione richiesta o un file di dati ha un
  formato sbagliato. Alcuni sistemi restituiscono questo errore quando si
  cerca di impostare lo \textit{sticky bit} su un file che non è una directory.
\end{description}



\section{Gli errori dei processi}
\label{sec:err_proc_errors}

In questa sezione sono raccolti i codici restituiti dalle funzioni di libreria
attinenti ad errori che riguardano operazioni specifiche relative alla
gestione dei processi.

\begin{description}
\item \errcode{ESRCH} \textit{No process matches the specified process ID}. Non
  esiste un processo con il \acr{pid} specificato.
\item \errcode{E2BIG} \textit{Argument list too long}. Lista degli argomenti
  troppo lunga: è una condizione prevista da POSIX quando la lista degli
  argomenti passata ad una delle funzioni \func{exec} occupa troppa memoria,
  non può mai accadere in GNU/Linux.
\item \errcode{ECHILD} \textit{There are no child processes}. Non esiste un
  processo figlio. Viene rilevato dalle funzioni per la gestione dei processi
  figli. 
%\item \errcode{EPROCLIM} \textit{}.  Il limite dell'utente per nuovi processi
%  sarà ecceduto alla prossima \func{fork}. (non credo esista in Linux)
\end{description}


\section{Gli errori di rete}
\label{sec:err_network}

In questa sezione sono raccolti i codici restituiti dalle funzioni di libreria
attinenti ad errori che riguardano operazioni specifiche relative alla
gestione dei socket e delle connessioni di rete.


\begin{description}
\item \errcode{ENOTSOCK} \textit{Socket operation on non-socket}. Si è tentata
  un'operazione su un file descriptor che non è un socket quando invece era
  richiesto un socket.
\item \errcode{EMSGSIZE} \textit{Message too long}. Le dimensioni di un
  messaggio inviato su un socket sono eccedono la massima lunghezza supportata.
\item \errcode{EPROTOTYPE} \textit{Protocol wrong type for socket}. Protocollo
  sbagliato per il socket. Il socket usato non supporta il protocollo di
  comunicazione richiesto. 
\item \errcode{ENOPROTOOPT} \textit{Protocol not available}. Protocollo non
  disponibile. Si è richiesta un'opzione per il socket non disponibile con il
  protocollo usato.
\item \errcode{EPROTONOSUPPORT} \textit{Protocol not supported}. Protocollo non
  supportato. Il tipo di socket non supporta il protocollo richiesto (un
  probabile errore nella specificazione del protocollo).
\item \errcode{ESOCKTNOSUPPORT} \textit{Socket type not supported}. Socket non
  supportato. Il tipo di socket scelto non è supportato.
\item \errcode{EOPNOTSUPP} \textit{Operation not supported on transport
    endpoint}. L'operazione richiesta non è supportata. Alcune funzioni non
  hanno senso per tutti i tipi di socket, ed altre non sono implementate per
  tutti i protocolli di trasmissione. Questo errore quando un socket non
  supporta una particolare operazione, e costituisce una indicazione generica
  che il server non sa cosa fare per la chiamata effettuata.
\item \errcode{EPFNOSUPPORT} \textit{Protocol family not supported}. Famiglia
  di protocolli non supportata. La famiglia di protocolli richiesta non è
  supportata.
\item \errcode{EAFNOSUPPORT} \textit{Address family not supported by protocol}.
  Famiglia di indirizzi non supportata. La famiglia di indirizzi richiesta non
  è supportata, o è inconsistente con il protocollo usato dal socket.
\item \errcode{EADDRINUSE} \textit{Address already in use}. L'indirizzo del
  socket richiesto è gia utilizzato (ad esempio si è richiesto il \func{bind}
  per una porta già in uso).
\item \errcode{EADDRNOTAVAIL} \textit{Cannot assign requested address}.
  L'indirizzo richiesto non è disponibile (ad esempio si è cercato di dare al
  socket un nome che non corrisponde al nome della stazione locale).
\item \errcode{ENETDOWN} \textit{Network is down}. L'operazione sul socket è
  fallita perché la rete è sconnessa.
\item \errcode{ENETUNREACH} \textit{Network is unreachable}. L'operazione è
  fallita perché l'indirizzo richiesto è irraggiungibile (ad esempio la
  sottorete della stazione remota è irraggiungibile).
\item \errcode{ENETRESET} \textit{Network dropped connection because of reset}.
  Una connessione è stata cancellata perché l'host remoto è caduto.
\item \errcode{ECONNABORTED} \textit{Software caused connection abort}. Una
  connessione è stata abortita localmente. 
\item \errcode{ECONNRESET} \textit{Connection reset by peer}. Una connessione è
  stata chiusa per ragioni fuori dal controllo dell'host locale, come il
  riavvio di una macchina remota o un qualche errore non recuperabile sul
  protocollo.
\item \errcode{ENOBUFS} \textit{No buffer space available}. Tutti i buffer per
  le operazioni di I/O del kernel sono occupati. In generale questo errore è
  sinonimo di \errcode{ENOMEM}, ma attiene alle funzioni di input/output. In
  caso di operazioni sulla rete si può ottenere questo errore invece
  dell'altro.
\item \errcode{EISCONN} \textit{Transport endpoint is already connected}. Si è
  tentato di connettere un socket che è gia connesso.
\item \errcode{ENOTCONN} \textit{Transport endpoint is not connected}. Il
  socket non è connesso a niente. Si ottiene questo errore quando si cerca di
  trasmettere dati su un socket senza avere specificato in precedenza la loro
  destinazione. Nel caso di socket senza connessione (ad esempio socket UDP)
  l'errore che si ottiene è \errcode{EDESTADDRREQ}.
\item \errcode{EDESTADDRREQ} \textit{Destination address required}. Non c'è un
  indirizzo di destinazione predefinito per il socket. Si ottiene questo
  errore mandando dato su un socket senza connessione senza averne prima
  specificato una destinazione.
\item \errcode{ESHUTDOWN} \textit{Cannot send after transport endpoint
    shutdown}. Il socket su cui si cerca di inviare dei dati ha avuto uno
  shutdown.
\item \errcode{ETOOMANYREFS} \textit{Too many references: cannot splice}. La
  glibc dice ???
\item \errcode{ETIMEDOUT} \textit{Connection timed out}. Un'operazione sul
  socket non ha avuto risposta entro il periodo di timeout.
\item \errcode{ECONNREFUSED} \textit{Connection refused}. Un host remoto ha
  rifiutato la connessione (in genere dipende dal fatto che non c'è un server
  per soddisfare il servizio richiesto).  
\item \errcode{EHOSTDOWN} \textit{Host is down}. L'host remoto di una
  connessione è giù.
\item \errcode{EHOSTUNREACH} \textit{No route to host}.  L'host remoto di una
  connessione non è raggiungibile.
\end{description}

\section{Errori generici}

In questa sezione sono raccolti i codici restituiti dalle funzioni di libreria
attinenti ad errori generici, si trovano qui tutti i codici di errore non
specificati nelle sezioni precedenti.

\begin{description}
\item \errcode{EINTR} \textit{Interrupted function call}. Una funzione di
  libreria è stata interrotta. In genere questo avviene causa di un segnale
  asincrono al processo che impedisce la conclusione della chiamata. In questo
  caso è necessario ripetere la chiamata alla funzione. 
\item \errcode{ENOMEM} \textit{No memory available}. Il kernel non è in grado
  di allocare ulteriore memoria per completare l'operazione richiesta.
\item \errcode{EDEADLK} \textit{Deadlock avoided}. L'allocazione di una
  risorsa avrebbe causato un \textit{deadlock}\itindex{deadlock}. Non sempre
  il sistema è in grado di riconoscere queste situazioni, nel qual caso si
  avrebbe il blocco.
\item \errcode{EFAULT} \textit{Bad address}. Una stringa passata come argomento
  è fuori dello spazio di indirizzi del processo, in genere questa situazione
  provoca l'emissione di un segnale di \textit{segment violation}
  (\const{SIGSEGV}).
\item \errcode{EINVAL} \textit{Invalid argument}. Errore utilizzato per
  segnalare vari tipi di problemi dovuti all'aver passato un argomento
  sbagliato ad una funzione di libreria.
\item \errcode{EDOM} \textit{Domain error}. È usato dalle funzioni matematiche
  quando il valore di un argomento è al di fuori dell'intervallo in cui sono
  definite. 
\item \errcode{ERANGE} \textit{Range error}. È usato dalle funzioni matematiche
  quando il risultato non è rappresentabile a causa di un overflow o di un
  underflow.
\item \errcode{EAGAIN} \textit{Resource temporarily unavailable}. La funzione è
  fallita ma potrebbe funzionare se la chiamata fosse ripetuta. Questo errore
  accade in due tipologie di situazioni:
  \begin{itemize}
  \item Si è effettuata un'operazione che si sarebbe bloccata su un oggetto
    che è stato posto in modalità non bloccante. Nei vecchi sistemi questo era
    un codice diverso, \errcode{EWOULDBLOCK}. In genere questo ha a che fare
    con file o socket, per i quali si può usare la funzione \func{select} per
    vedere quando l'operazione richiesta (lettura, scrittura o connessione)
    diventa possibile.
  \item Indica la carenza di una risorsa di sistema che non è al momento
    disponibile (ad esempio \func{fork} può fallire con questo errore se si è
    esaurito il numero di processi contemporanei disponibili). La ripetizione
    della chiamata in un periodo successivo, in cui la carenza della risorsa
    richiesta può essersi attenuata, può avere successo. Questo tipo di
    carenza è spesso indice di qualcosa che non va nel sistema, è pertanto
    opportuno segnalare esplicitamente questo tipo di errori.
  \end{itemize}
\item \errcode{EWOULDBLOCK} \textit{Operation would block}. In Linux è identico
  a \errcode{EAGAIN}.
\item \errcode{EINPROGRESS} \textit{Operation now in progress}. Operazione in
  corso. Un'operazione che non può essere completata immediatamente è stata
  avviata su un oggetto posto in modalità non-bloccante. Questo errore viene
  riportato per operazioni che si dovrebbero sempre bloccare (come per una
  \func{connect}) e che pertanto non possono riportare \errcode{EAGAIN},
  l'errore indica che l'operazione è stata avviata correttamente e occorrerà
  del tempo perché si possa completare. La ripetizione della chiamata darebbe
  luogo ad un errore \errcode{EALREADY}.
\item \errcode{EALREADY} \textit{Operation already in progress}. L'operazione è
  già in corso. Si è tentata un'operazione già in corso su un oggetto posto in
  modalità non-bloccante.
\item \errcode{ENOSYS} \textit{Function not implemented}. Indica che la
  funzione non è supportata o nelle librerie del C o nel kernel. Può dipendere
  sia dalla mancanza di una implementazione, che dal fatto che non si è
  abilitato l'opportuno supporto nel kernel; nel caso di Linux questo può
  voler dire anche che un modulo necessario non è stato caricato nel sistema.
\item \errcode{ENOTSUP} \textit{Not supported}. Una funzione ritorna questo
  errore quando gli argomenti sono validi ma l'operazione richiesta non è
  supportata. Questo significa che la funzione non implementa quel particolare
  comando o opzione o che, in caso di oggetti specifici (file descriptor o
  altro) non è in grado di supportare i parametri richiesti.
\item \errcode{EILSEQ} \textit{Illegal byte sequence}. Nella decodifica di un
  carattere esteso si è avuta una sequenza errata o incompleta o si è
  specificato un valore non valido.
\end{description}


\begin{description}
%\item \errcode{EBADRPC} \textit{}. 
%\item \errcode{ERPCMISMATCH} \textit{}. 
%\item \errcode{EPROGUNAVAIL} \textit{}. 
%\item \errcode{EPROGMISMATCH} \textit{}. 
%\item \errcode{EPROCUNAVAIL} \textit{}. 
%\item \errcode{EAUTH} \textit{}. 
%\item \errcode{ENEEDAUTH} \textit{}. 
%\item \errcode{EBACKGROUND} \textit{}. 
%\item \errcode{EDIED} \textit{}. 
%\item \errcode{ED} \textit{}. 
%\item \errcode{EGREGIOUS} \textit{}. 
%\item \errcode{EIEIO} \textit{}. 
%\item \errcode{EGRATUITOUS} \textit{}. 
\item \errcode{EBADMSG} \textit{Not a data message}. 
\item \errcode{EIDRM} \textit{Identifier removed}. Indica che l'oggetto del
  \textit{SysV IPC} cui si fa riferimento è stato cancellato.
\item \errcode{EMULTIHOP} \textit{Multihop attempted}. 
\item \errcode{ENODATA} \textit{No data available}. 
\item \errcode{ENOLINK} \textit{Link has been severed}. 
\item \errcode{ENOMSG} \textit{No message of desired type}. Indica che una
  coda di messaggi del \textit{SysV IPC} non è presente nessun messaggio del
  tipo desiderato.
\item \errcode{ENOSR} \textit{Out of streams resources}. 
\item \errcode{ENOSTR} \textit{Device not a stream}. 
\item \errcode{EOVERFLOW} \textit{Value too large for defined data type}. Si è
  chiesta la lettura di un dato dal \textit{SysV IPC} con \const{IPC\_STAT} ma
  il valore eccede la dimensione usata nel buffer di lettura.
\item \errcode{EPROTO} \textit{Protocol error}. C'è stato un errore nel 
  protocollo di rete usato dal socket.
\item \errcode{ETIME} \textit{Timer expired}. 
\end{description}





% \section{Errori del kernel}
% \label{sec:err_kernel_err}

% In questa sezione sono raccolti i codici di errore interni del kernel. Non
% sono usati dalle funzioni di libreria, ma vengono riportati da alcune system
% call (TODO verificare i dettagli, eventualmente cassare).

% \begin{description}
% \item \errcode{ERESTART} \textit{Interrupted system call should be restarted}. 
% \item \errcode{ECHRNG} \textit{Channel number out of range}. 
% \item \errcode{EL2NSYNC} \textit{Level 2 not synchronized}. 
% \item \errcode{EL3HLT} \textit{Level 3 halted}. 
% \item \errcode{EL3RST} \textit{Level 3 reset}. 
% \item \errcode{ELNRNG} \textit{Link number out of range}. 
% \item \errcode{EUNATCH} \textit{Protocol driver not attached}. 
% \item \errcode{ENOCSI} \textit{No CSI structure available}. 
% \item \errcode{EL2HLT} \textit{Level 2 halted}. 
% \item \errcode{EBADE} \textit{Invalid exchange}. 
% \item \errcode{EBADR} \textit{Invalid request descriptor}. 
% \item \errcode{EXFULL} \textit{Exchange full}. 
% \item \errcode{ENOANO} \textit{No anode}. 
% \item \errcode{EBADRQC} \textit{Invalid request code}. 
% \item \errcode{EBADSLT} \textit{Invalid slot}. 
% \item \errcode{EDEADLOCK} Identico a \errcode{EDEADLK}. 
% \item \errcode{EBFONT} \textit{Bad font file format}. 
% \item \errcode{ENONET} \textit{Machine is not on the network}. 
% \item \errcode{ENOPKG} \textit{Package not installed}. 
% \item \errcode{EADV} \textit{Advertise error}. 
% \item \errcode{ESRMNT} \textit{Srmount error}. 
% \item \errcode{ECOMM} \textit{Communication error on send}. 
% \item \errcode{EDOTDOT} \textit{RFS specific error}. 
% \item \errcode{ENOTUNIQ} \textit{Name not unique on network}. 
% \item \errcode{EBADFD} \textit{File descriptor in bad state}. 
% \item \errcode{EREMCHG} \textit{Remote address changed}. 
% \item \errcode{ELIBACC} \textit{Can not access a needed shared library}. 
% \item \errcode{ELIBBAD} \textit{Accessing a corrupted shared library}. 
% \item \errcode{ELIBSCN} \textit{.lib section in a.out corrupted}. 
% \item \errcode{ELIBMAX} \textit{Attempting to link in too many shared
%     libraries}.
% \item \errcode{ELIBEXEC} \textit{Cannot exec a shared library directly}. 
% \item \errcode{ESTRPIPE} \textit{Streams pipe error}. 
% \item \errcode{EUCLEAN} \textit{Structure needs cleaning}. 
% \item \errcode{ENAVAIL} \textit{No XENIX semaphores available}. 
% \item \errcode{EISNAM} \textit{Is a named type file}. 
% \item \errcode{EREMOTEIO} \textit{Remote I/O error}. 
% \item \errcode{ENOMEDIUM} \textit{No medium found}. 
% \item \errcode{EMEDIUMTYPE} \textit{Wrong medium type}. 
% \end{description}



%%% Local Variables: 
%%% mode: latex
%%% TeX-master: "gapil"
%%% End: 
